跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 选择引导设备

"Boot Option Priority" 列表内容基于选定的 BIOS 引导模式。如果选择了 UEFI 引导模式，则只会初始化 UEFI 引导候选项并且 "Boot Option Priority" 列表只显示这些候选项。如果选择了 Legacy BIOS 引导模式，则只会初始化 Legacy BIOS 引导候选项并且 "Boot Option Priority" 列表只显示这些候选项。

除了可以使用 F2 键查看或编辑系统 BIOS 设置（请参见检验 BIOS 出厂默认设置）外，您还可以在 BIOS 启动期间使用 F8 键来指定临时引导设备。选定的此引导设备仅对当前系统引导有效。使用 F2 键指定的永久引导设备将在系统从临时引导设备引导之后生效。

1. 复位服务器或打开服务器电源。

   从以下方法中选择一种：

   - 在本地服务器中－按服务器前面板上的电源按钮关闭服务器电源，然后再次按该电源按钮打开服务器电源。
   - 通过 Oracle ILOM Web 界面－单击 "Host Management" > "Power Control"，然后从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。
   - 在服务器 SP 上通过 Oracle ILOM CLI－键入 `reset /System`

   服务器将复位。

2. 在 BIOS 运行开机自检 (power-on self-test, POST) 且系统进行提示时，按 F8 键（通过串行连接访问时为 Ctrl+P）。

   此时会显示 "Please Select Boot Device" 对话框。

3. 选择适合所安装的操作系统和所选择的 BIOS 引导模式的引导设备选项，然后按 Enter 键。

   使用向上和向下方向键选择引导设备。

   根据您选择的引导模式（UEFI 引导模式或 Legacy BIOS 引导模式），"Please Select Boot Device" 对话框只显示适用的引导设备。例如，如果选择了 UEFI 引导模式，则只显示 UEFI 引导设备。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS 键映射

- 退出 BIOS 设置实用程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |