跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

开始之前

可选择以下接口之一访问 BIOS 设置实用程序屏幕：

- 使用直接与服务器连接的 USB 键盘和 VGA 监视器。（操作 BIOS 设置实用程序不需要使用鼠标。）

- 使用通过服务器后面板上的串行端口连接的终端（或连接到计算机的终端仿真器）。

- 使用 Oracle ILOM 远程控制台应用程序连接到服务器。

  请参见《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中的"连接到 Oracle ILOM"。

1. 复位服务器或打开服务器电源。从以下方法中选择一种：
   - 在本地服务器中－按服务器前面板上的电源按钮关闭服务器电源，然后再次按该电源按钮打开服务器电源。
   - 通过 Oracle ILOM Web 界面－单击 "Host Management" > "Power Control"，然后从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。
   - 在服务器 SP 上通过 Oracle ILOM CLI－键入 `reset /System`

   开始执行 POST 序列。

   请参见《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》中的"Powering On the Server Module"。

2. 要进入 BIOS 设置实用程序，请在 BIOS 运行开机自检 (power-on self-test, POST) 且系统进行提示时，按 F2 键（通过串行连接访问时为 Ctrl+E）。

   将显示 BIOS 设置实用程序主屏幕。

##### 相关信息

- 使用 BIOS 设置实用程序设置服务器

- BIOS 设置实用程序屏幕参考

- BIOS 键映射

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |