跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 UEFI 引导和 Legacy 引导 BIOS 模式之间转换时，UEFI 引导列表设置可能会丢失 (7080526)

在 UEFI 引导和 Legacy 引导 BIOS 模式之间转换时，统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) 引导优先级列表设置可能会丢失。在 BIOS 模式之间进行切换的一个可行方案是需要访问 Pc-Check 实用程序，该实用程序仅在 Legacy 引导模式下运行。在 UEFI 模式和 "Legacy Only" BIOS 模式之间进行切换时，应先保存 UEFI 配置设置。

1. 在不同 BIOS 模式之间进行转换之前使用 `ueficonfig` 应用程序来保存配置设置。
2. 在转换回 UEFI 模式之后恢复 BIOS 配置设置。

   有关保存 UEFI 配置设置的更多信息和过程，请参阅 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 文档库中的《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》，网址为：http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |