跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## MegaRAID Storage Manager 无法对使用 EFI 分区的 3-TB 驱动器分配热备件 (7164218)

如果虚拟驱动器基于 SG-SAS6-REM-Z REM 卡并使用可扩展固件接口 (Extensible Firmware Interface, EFI) 在 3 兆兆字节 (3-TB) 驱动器上构建，则 MegaRAID Storage Manager (v11.08.03.02) 可能无法分配热备件。

解决方法：

- 要为此配置分配一个热备件，请使用 sas2ircu 实用程序，直到纠正 MegaRAID Storage Manager 中的缺陷为止。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |