跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Legacy BIOS 选项 ROM 分配注意事项

在 Legacy BIOS 引导模式下，对传统选项 ROM 分配存在 PC 体系结构约束。不会对 UEFI 选项 ROM 施加这些约束，UEFI 选项 ROM 通常称为 UEFI 驱动程序。

系统 BIOS 为选项 ROM 分配 128 KB 的地址空间。此地址空间将在板载设备与 PCIe 插件卡之间共享。此固定地址空间限制是由 PC 体系结构而不是 BIOS 本身施加的。安装 PCIe 插件卡时可能会耗尽可用的地址空间。耗尽地址空间之后，BIOS 将显示 "`Option ROM Space Exhausted`" 消息，这表示有一个或多个设备无法装入选项 ROM。

例如，如果安装 PCIe 卡，则可能会在 Oracle ILOM 事件日志中出现以下消息：

`Option ROM Space Exhausted - Device XXX Disabled`

默认情况下，所有板载选项 ROM 在 BIOS 中都处于启用状态。不过，您可以禁用其中大多数选项 ROM，除非需要它们支持从关联设备引导或提供其他某个引导时功能。例如，不必为板载网络端口装入选项 ROM，除非您要从一个或多个网络端口引导（即使这样，您仍然可以对其余端口禁用选项 ROM）。

要最大程度地缩短服务器引导时间并降低耗尽可用选项 ROM 地址空间的可能性，请对您不打算从其引导的所有设备禁用选项 ROM。仅对您打算从其引导的设备启用选项 ROM。

如果即使在禁用所有您不打算从其引导的设备之后，仍然遇到选项 ROM 空间耗尽的情况，则禁用其他选项 ROM。在某些情况下，可能必须对所有设备（主引导设备除外）禁用选项 ROM。

相关信息

- 使用 BIOS 设置实用程序设置服务器

- 配置选项 ROM 设置

- 修改设备配置

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |