跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### 准备机箱

确保将安装服务器模块的 Sun Blade 6000 模块化系统机箱使用的是受支持的硬件和固件，且没有任何故障。检查以下要点：

- 机箱中间背板支持 PCIe 2.0（型号 A90-B 或 A90-D 的标配）。有关如何确定中间背板版本的最新信息，请参阅《Sun Blade 6000 Modular System Product Notes》。

- 机箱监视模块 (chassis monitoring module, CMM) 具有对应于机箱型号的最低固件版本，如下所示：

  - A90–B：CMM ILOM 3.0.12.11b（软件发行版 3.3.3）

  - A90–D：CMM ILOM 3.1（软件发行版 4.2）

- 所有必需的电源和数据电缆均已连接到机箱。

- 支持与服务器模块结合使用的 Network Express 模块 (network express module, NEM) 已安装在机箱中，并且正在进行无故障运行。有关受支持 NEM 的更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。

有关安装机箱组件、将电缆连接到机箱和打开机箱电源的信息，请参阅 Sun Blade 6000 模块化系统机箱文档，网址为：http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=sb6000。

##### 相关信息

- 安装服务器模块

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |