跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使用本地或远程交互式安装方式安装 VMware ESXi 5

开始之前

完成准备安装 ESXi 5中的所有准备过程。

1. 使用服务器安装指南中描述的方法之一连接到服务器控制台。请参见以下任一过程中的说明：

   - 设置本地安装

   - 设置远程安装

2. 打开服务器电源或者复位服务器。

   控制台上将出现 BIOS 消息。

3. 将分发介质插入本地或远程服务器中。

   控制台上将出现其他 BIOS 消息。

4. 当出现提供一系列选择的消息时，按 F8 键。

       Initializing USB Controllers .. Done.
       Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
       Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
       Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

   在一段延迟后，菜单会提供一个引导设备选择列表。

           Please select boot device:
       --------------------------------
       USB CD/DVD
       PXE:IBA GE Slot 1000 v1331
       PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
       PXE:IBA GE Slot C100 v1331
       PXE:IBA GE Slot C101 v1331

       --------------------------------

5. 从列表中选择 CD/DVD 或 USB 驱动器。

   控制权会传递到介质上的 OS 安装程序。

6. 执行 VMware vSphere 5 文档中的步骤以完成安装。

   请参见VMware ESXi 5 和服务器模块文档。

接下来的步骤

- 安装 VMware ESXi 5 驱动程序

- 更新 VMware ESXi 5

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |