跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Oracle 对于填充驱动器插槽和创建虚拟驱动器的建议 (7124194)

由于刀片服务器的体系结构是唯一的，因此在配置磁盘子系统时需要牢记很多重要事项。其中包括驱动器类型选择 (SAS, SSD) 和这些驱动器在服务器模块中的位置。在绝大部分服务器模块上位于内部的磁盘通过单个端口进行连接并以最大速度 3 Gbs 运行。

位于存储模块中的磁盘通过两个端口进行连接，并以最大速度 6 Gbs 运行。双端口驱动器提供附加容错功能，可在主端口出现故障时使驱动器保持联机状态。SAS 驱动器当前支持两个端口。SATA 和 SATA SSD 驱动器都是通过单个端口连接的。

考虑到服务器模块与驱动器类型之间存在差异，应在配置系统时考虑以下事项：

- 虚拟驱动器必须由只使用同一接口的驱动器（例如，仅 SAS 或仅 SATA SSD）组成。

- 虚拟驱动器必须包含在单个故障域中。内部 Sun Blade X3-2B 磁盘被视为单个故障域（仅单个端口连接）。一个或多个 Sun Blade 6000 存储模块也被视为单个故障域。任何在 Sun Blade X3-2B 上创建的虚拟驱动器限于 4 个驱动器（包括热备件驱动器）。Sun Blade 6000 存储模块上的虚拟驱动器数量最多可达 8 个或更多，具体取决于服务器模块可访问的 Sun Blade 6000 存储模块的数量。

- 仅使用专用热备件。除非其他故障域无法访问这些热备件，否则不要使用全局热备件。

- 专用热备件应该仅包括驻留在同一故障域中的驱动器组。使用此方法可以为任何域创建“虚拟”全局热备件。

- SATA/SATA-SSD 驱动器在 Sun Blade 6000 存储模块中不受支持。机箱 Zone Manager 不允许您对驱动器进行区域划分。

- SAS 和 SATA 驱动器在 Sun Blade X3-2B 中均受支持；但如果在服务器模块中使用，SAS 驱动器不会以全速运行，也无法利用第二个端口。

- SAS 和 SATA 驱动器可以在服务器模块中混合使用，但在虚拟驱动器中却不行。例如，在 Sun Blade X3-2B 中，可以具有一个双驱动器 SAS RAID 1 和一个双驱动器 SATA-SSD RAID 1。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |