跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 手动安装 Windows Server 2008 R2

本节介绍了如何在不使用 Oracle System Assistant 的情况下安装 OS。可以通过本地或远程方法安装 OS。

| 注意 - 数据丢失。OS 安装将格式化引导磁盘，这会删除磁盘上的所有现有数据，包括所有预安装的 OS。

开始之前

- 设置服务器的 OS 安装选项（本地或远程）。请参见设置本地安装或设置远程安装。

- 如有必要，请在服务器硬盘驱动器上准备一个卷并设置引导设备。请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》。

- 获取 Windows OS 安装分发介质。

- 对于本地安装：请按照提示将 Microsoft Windows Server 2008 R2 安装介质插入到连接的物理 CD/DVD-ROM 驱动器中。

- 对于远程安装：将 Windows Server 安装介质插入到 Oracle ILOM 远程控制台系统的 CD/DVD-ROM 驱动器中。确保已从 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM"。

- 如果使用 Windows 映像：请确保可从远程系统访问 Windows Server 安装 ISO 映像。确保已从 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM Image"。

1. 关闭服务器电源，然后再打开服务器电源。

   如果使用 Windows 远程或 Windows 映像方法，可以通过 Oracle ILOM 执行此任务。

   系统会开始 BIOS POST 过程。

2. 观察屏幕，直到显示 BIOS 菜单。

   注 - BIOS POST 消息（包括 BIOS 菜单选项列表）可能会一闪而过。如果错过了这些消息，请再次对服务器执行关开机循环，并在引导期间按住 F8 键，直到出现 BBS Popup 菜单。

3. 出现 BIOS 菜单选项列表时，按 F8 可访问 BBS Popup 菜单。

   BIOS POST 过程完成后，将显示 BBS Popup 菜单。您可以通过 BBS Popup 菜单选择引导设备。

   样例 BBS Popup 菜单屏幕：

4. 如果选择了 Windows 本地安装方法，即可将 Windows 介质 DVD 插入已连接的 DVD 驱动器中。
5. 执行下列操作之一：
   - 如果使用 Windows 本地方法，请从 "Boot Device" 菜单中选择 "CD/DVD" 并按 Enter 键。
   - 如果使用 Windows 远程或 Windows 映像方法，请从 "Boot Device" 菜单中选择虚拟 "CD/DVD" 并按 Enter 键。

   当出现 "Press any key to boot from CD" 提示时，快速按下任意键。

   Windows 安装向导会启动。

6. 继续运行安装向导，直到出现 "Installation Type"（安装类型），然后单击 "Custom (advanced)"（自定义(高级)）。
7. 在 "Where do you want to Install Windows"（您想将 Windows 安装在何处）屏幕上：

   - 要添加 Windows Server 2008 SP2 的海量存储驱动程序，请单击 "Load Driver"（加载驱动程序），然后浏览到海量存储设备驱动程序所在位置（CD/DVD 或 USB 闪存驱动器）。选择驱动程序信息文件 (`.inf`)。

     注 - 对于 Windows Server 2008 SP2，该驱动程序必须可通过连接的 CD/DVD 或 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器进行访问。如果该驱动程序不可访问，则磁盘将不可见，如下所示。

   - 要选择 Windows 默认分区设置，请单击 "Next"（下一步）。转到步骤 9。

   - 要覆盖 Windows 默认分区设置，请单击 "Drive Options (advanced)"（驱动器选项(高级)），前进到下一步。

   | 注意 - 对已存在的分区进行格式化或重新分区会损坏该分区上的所有数据。

8. 在 "Advanced Drive Options"（高级驱动器选项）屏幕上：
   1. 单击 "Delete"（删除）删除现有分区。
   2. 单击 "New"（新建）创建新分区。
   3. 根据需要更改大小设置，然后单击 "Apply"（应用）。
   4. 单击 "Next"（下一步）。

      Windows 安装将开始。安装过程中服务器会多次重新引导。

      在安装过程完成时，Windows 会启动并提示您更改用户密码。

9. 单击 "OK"（确定），然后指定管理员密码。

   注 - 密码必须为 8 个字符，其中包含一个数字和一个大写字符。有关更多详细信息，请单击帐户创建屏幕上的 "Accessibility"（辅助功能）链接。

   为管理员帐户指定密码后，将显示 Windows Server 2008 R2 桌面。

另请参见

安装服务器系统工具和更新驱动程序。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |