跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 配置 RAID 的硬件

通过 "RAID Configuration" 任务，可以为服务器配置 RAID -0 或 RAID -1。

注 - 在安装操作系统之前执行此任务。

配置 RAID 卷时请注意，磁盘的大小（如 276 GB）和类型（如 SAS 或 SATA）必须相同。

使用 Oracle System Assistant 配置 RAID：

1. 单击 "Configure Hardware"，然后单击 "RAID Configuration" 选项卡。

   此时将显示 "RAID Configuration" 屏幕。

2. 在 HBA 列表框中，检验主机总线适配器 (host bus adapter, HBA) 磁盘控制器是否正确。

   例如，服务器支持 SAS6-REM-Z Express Module 或 SGX-SAS6-R-REM-Z Express Module（如果要创建可引导的卷）。有关这些 HBA 的更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中的"准备存储驱动器以安装操作系统"

3. 在 "Select RAID Level" 列表框中，选择 RAID 级别 "RAID-0" 或 "RAID-1"。

   注 - 使用 Oracle System Assistant 仅可以设置这两个 RAID 级别。要设置其他 RAID 级别，请使用 HBA BIOS 设置实用程序。

   阵列中允许的磁盘数取决于控制器：

   - SGX-SAS6-R-REM-Z HBA 需要一个或多个磁盘并使用 WebBIOS 进行配置。

   - SGS-SAS6-REM-Z HBA 需要两个或多个磁盘并使用配置实用程序进行配置。

4. 在 "Available Disks" 表中，选择要添加到 RAID 配置的存储驱动器。

   如果卷已存在于磁盘上，它将显示在 "Created Volumes" 部分中。如有必要，请突出显示并删除现有卷。

   注 - 磁盘的大小和类型（SAS 或 SATA）必须相同。

5. 单击 "Create Volume" 按钮。

   此时将显示 "Creating RAID Volume" 信息框。

6. 等待创建 RAID 卷。

   此时将显示 "Volume Details" 对话框。将显示有关突出显示的卷的信息。

7. 在 "Volume Details" 对话框中，在 "Volume Name" 框中键入卷名称，然后单击 "Save Changes" 按钮。

   此时将显示 "RAID Configuration" 屏幕。这就完成了 RAID 配置。

8. 如果要删除 RAID 卷或者配置可引导的卷，请继续执行以下步骤。
   - 如果要删除 RAID 卷，请在 "RAID Configuration" 屏幕中，选择卷，然后单击 "Delete Volume" 按钮。

     此操作将删除现有卷上的所有数据。

   - 如果要创建可引导的卷，请在 "RAID Configuration" 屏幕中，选择 RAID 卷，然后单击 "Set Volume for Boot" 按钮。

     "RAID Configuration" 屏幕现在显示可引导的卷。如果选择从 RAID 控制器引导服务器，则服务器将从此卷引导。

     注 - 您的磁盘控制器可能不支持此功能。

9. 单击 "Save Settings"。

##### 相关信息

- Oracle System Assistant 的组织结构

- 配置 RAID

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |