跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 系统板组件（传感器）

下表显示了系统板组件名称、IPMI 名称、类型、说明和事件。

注 - 显示时，组件名称可能会带 /SYS/ 前缀。为提高可读性，省略了 /SYS/。

组件名 | IPMI 名称 | 类型 | 说明 | 事件
--- | --- | --- | --- | ---
/ACPI | ACPI | ACPI | 主机电源状态 | 正常工作、关闭
/HOT | HOT | 断言/取消断言 | 当刀片要求风扇鼓风时发出断言 | 无
/PWRBS | PWRBS | 断言/取消断言 | 电源预算状态 | 无
/SLOTID | SLOTID | OEM | 此刀片的插槽 0-9 | 无
/VPS | VPS | 电源 | 刀片功耗 | 无
/SYS/MB/P[0-1]/PRSNT | P[0-1]/PRSNT | 移除/插入 | 处理器存在 | 无
/MB/P[0-1]/D[0-11]/PRSNT | P[0-1]/Dy/PRSNT | 移除/插入 | DIMM 存在 | 无
/MB/T_AMB | MB/T_AMB | 温度 | 进气温度 | unr、ucr、lcr、lnr
/MB/T_AMB_FEM | MB/T_AMB_FEM | 温度 | FEM 下的进气温度 | unr、ucr、lcr、lnr
/MB/T_AMB_REAR | MB/T_AMB_REAR | 温度 | 排气温度 | unr、ucr、lcr、lnr
/BLx/ERR | BLx/ERR | 故障预警 | 刀片错误（C10 中 x=0-9） | 是
/BLx/PRSNT | BLx/PRSNT | 移除/插入 | 刀片存在 (x=0-9) | 是
/BLx/STATE | BLx/STATE | 可用性状态 | 刀片状态 (x=0-9) | 是
/CMM/ERR | CMM/ERR | 故障预警 | CMM 错误 | 是
/CMM/PRSNT | CMM/PRSNT | 移除/插入 | CMM 存在 | 是
/FMx/ERR | FMx/ERR | 故障预警 | 风扇模块错误 (x=0-5) | 是
/FMx/F[0-1]/TACH | FMx/F[0-1]/TACH | RPM | 风扇模块的风扇速度 (x=0-5) | 无
/NEM[0-1]/ERR | NEM[0-1]/ERR | 故障预警 | NEM 错误 | 是
/NEM[0-1]/PRSNT | NEM[0-1]/PRSNT | 移除/插入 | NEM 存在 | 是
/NEM[0-1]/STATE | NEM[0-1]/STATE | 可用性状态 | NEM 状态 | 是
/PEM[0-1]/PRSNT | PEM[0-1]/PRSNT | 移除/插入 | PEM 存在 (0-1) | 是
/PS[0-1]/PRSNT | PS[0-1]/PRSNT | 移除/插入 | 电源 x 存在 | 是
/PS[0-1]/Sx/V_IN_ERR | PS[0-1]/Sx/V_IN_ERR | 故障预警 | 电源 x 端失去输入电压 (x=0-1) | 是
/PS[0-1]/Sx/V_OUT_OK | PS[0-1]/Sx/V_OUT_OK | 断言/取消断言 | 电源 x 端输出已启用 (x=0-1) | 是

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |