跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 配置 iSCSI 虚拟驱动器

iSCSI 虚拟驱动器主要用于运行驻留在外部服务器上的支持操作系统，这些操作系统用作 Sun Blade X3-2B 主机操作系统。

必须在 "iSCSI" BIOS 设置实用程序屏幕上配置 iSCSI 虚拟驱动器。必须在选定的端口上设置 iSCSI 参数。

开始之前

- 必须熟悉适用于选定 OS 的 iSCSI 操作理论。

- 请参阅 OS 文档以确认 iSCSI 目标可以在客户机上挂载。

- 需要访问在任何支持的 OS 上运行的外部 iSCSI 服务器。

- Sun Blade X3-2B 必须处于 UEFI 引导模式，而不是 Legacy 引导模式。请参见选择 UEFI 或 Legacy BIOS 引导模式。

- 必须提供来自 iSCSI 目标服务器的以下信息。以下条目已输入 Sun Blade X3-2B ISCSI BIOS 设置实用程序屏幕：

  项目 | 示例
  --- | ---
  1 目标名称 | iqn.1988-12.com.oracle:x6270-m3-target
  2 iSCSI 启动器名称 | iqn.1988-12.com.oracle:002222de444e
  注 - iSCSI 需要 iqn 格式的启动器和目标名称。
  3 虚拟设备 | Virtual Disk 0
  4 逻辑单元号 | LUN 0
  其他信息： |
  5 iSCSI 服务器的 IP 地址 | 111.111.1.11 (ivp4)
  6 端口号 | 3210

在 ISCSI BIOS 设置实用程序中配置 iSCSI 虚拟驱动器：

1. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 在 BIOS 设置实用程序菜单中，使用方向键导航到 "UEFI Driver Control" 菜单。

   注 - 确保未启用 "Legacy" 引导模式。

   此时将显示所有可控制设备的列表。

3. 要访问 "iSCSI" 屏幕，请选择 "iSCSI"。
4. 输入 iSCSI 启动器名称。
   1. 选择 "iSCSI Initiator Name"。

      此时将显示 "iSCSI Initiator Name" 对话框。

   2. 以 iqn 格式键入启动器名称。

      例如：iqn.1988-12.com.oracle:000000000000

5. 选择连接到 iSCSI 驱动器的 NIC 端口 MAC 地址。

   例如：Port 00-11-22-DD-2E-AB

   此时将显示端口配置屏幕。

6. 将 "Enable iSCSI" 设置为 "Enabled"。

   选择 "Enable iSCSI"，然后选择 "Enabled"。

7. 根据需要，将 "Enable DHCP" 设置为 "Enabled"。

   "Initiator IP address"、"Initiator Subnet Mask" 和 "GateWay" 设置已删除。

   如果将 "DHCP" 设置为 "Disabled"，需要：

   - 键入 "Initiator IP address"。
   - 键入 "Initiator Subnet Mask"。
   - 键入 "GateWay"。

   注 - 使用相同子网。

8. 根据需要，将 "Get target info via DHCP" 设置为 "Disabled"。
9. 设置目标名称。
   1. 选择 "Target Name"。

      此时将显示 "Target Name" 对话框。

   2. 键入 iqn 格式的目标名称。

      例如：iqn.1988-12.com.oracle:x6270-m3-target

10. 设置目标 IP 地址。
    1. 选择 "Target IP address"。

       此时将显示 "Target IP address" 对话框。

    2. 以点分隔的十进制数表示法键入 iSCSI 服务器的目标 IP 地址。

       例如：111.111.1.11

11. 设置目标端口。
    1. 选择 "Target port"。
    2. 键入 iSCSI 服务器的目标端口。

       例如：3210

       注 - 在某个网络端口上启用了 iSCSI 时，该端口将禁用 PXE。

12. 设置逻辑单元号。
    1. 选择 "Boot LUN"。

       此时将显示 "Boot LUN" 对话框。

    2. 键入十六进制表示形式的逻辑单元号。

       例如：0

13. 根据需要，将 "CHAP type" 设置为 "none"、"one way CHAP" 或 "mutual CHAP"。
14. 验证设置与 iSCSI 目标服务器信息相符。
15. 保存更改并退出 BIOS 设置实用程序。
16. 重新启动服务器。
17. 在 BIOS 运行开机自检 (power-on self-test, POST) 检查点且系统进行提示时，按 F8 键（通过串行连接访问时为 Ctrl+P）。

    此时会显示 "Please Select Boot Device" 对话框。

18. 确认 iSCSI 目标条目出现在引导列表中。
19. 有关在 iSCSI 驱动器上安装 OS 的说明，请参阅支持的 OS 安装文档。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS `UEFI Driver Control` 菜单选项

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |