跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 配置 UEFI BIOS 引导模式

启动系统时，UEFI BIOS 支持 Legacy 和 UEFI 引导模式。您可以使用 UEFI BIOS 设置实用程序来设置 UEFI BIOS 引导模式。UEFI-BIOS 引导模式选项的选择取决于操作系统类型和服务器中安装的配置。选择 Legacy BIOS 引导模式可允许 HBA 和 Express Module 设备使用选项 ROM。选择 UEFI 引导模式可使用 UEFI 驱动程序。

在开机到引导操作系统期间由 BIOS 固件控制系统。BIOS 基于统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) 规范。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |