跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle VM Server

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

##### PXE 服务器安装要求

以下过程假定您从以下介质源之一引导安装介质：

- Oracle VM 软件 CD 或 DVD 集（最低版本 3.0）内部或外部 CD/DVD

- Oracle VM 软件 CD 或 DVD 集（最低版本 3.0）`.iso` DVD 映像或 KickStart 映像（网络系统信息库）

在执行 Oracle VM PXE 安装之前，必须先满足以下要求：

注 - KickStart 是一个自动化安装工具。它使系统管理员可以创建包含部分或全部安装及配置参数的设置的单个映像，这些设置通常是在典型的 Oracle VM 安装期间提供的。通常，KickStart 映像位于单个网络服务器上，可供多个系统读取来进行安装。

- 如果要使用 KickStart 映像执行安装，必须：

  - 创建 KickStart 文件。

  - 创建包含该 KickStart 文件的引导介质或使该 KickStart 文件可通过网络访问。

- 要使用 PXE 通过网络引导安装介质，必须：

  - 配置用于导出安装树的网络 (NFS, FTP, HTTP) 服务器。

  - 在 TFTP 服务器上配置 PXE 引导所必需的文件。

  - 从 PXE 配置中配置要引导的服务器 MAC 网络端口地址。

  - 配置动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |