跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 配置网络设置

通过 "Configure Network" 任务，可以配置服务器的网络设置。为确保服务器拥有最新的工具和驱动程序，请在服务器初始安装和设置期间配置网络设置。

注 - 必须先配置网络设置，才能在 Oracle System Assistant 中使用 "Get Updates" 任务。

使用 Oracle System Assistant 配置网络设置：

开始之前

请根据需要获取系统的网络信息，如名称服务器或静态 IP。

1. 单击 "Configure Network" 任务按钮。

   此时将显示 "Configure Network" 屏幕。

2. 选择要配置的网络设备。

   下拉式列表中列出了对服务器可见的设备。

3. 配置网络地址设置。

   选择以下方法之一确定服务器的 IP 地址：

   - Disabled：不允许对此设备进行网络访问。

   - DHCP：使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 自动为服务器分配 IP 地址。选择此选项时，可以选择 "Auto DNS via DHCP" 选项以自动分配名称服务器 IP 地址和搜索域。如果不选择 "Auto DNS via DHCP" 选项，则还必须提供以下信息：

     - 名称服务器 IP 地址

     - （可选）搜索域

   - Static：为服务器分配固定的 IP 地址。必须提供以下信息：

     - 服务器 IP 地址

     - 网络掩码

     - 网关

   - HTTP Proxy Configuration：如果要使用代理服务器，请选择此选项。必须提供以下信息：

     - 代理主机

     - 代理端口

4. 单击 "Apply Network Settings" 按钮。

   系统将提示您确认应用网络设置并禁用所有其他接口。

5. 在确认对话框中，单击 "Yes" 继续操作。

##### 相关信息

- Oracle System Assistant 的组织结构

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |