跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 安装 Windows Server 2008 (PXE)

以下过程适用于 Windows Server 2008 SP2 和 Windows Server 2008 R2。

注 - 加电消息和提示很快出现并且在屏幕上显示的时间可能很短。您可能需要拉大屏幕尺寸消除滚动条。

1. 使用以下方法之一复位服务器或打开服务器电源：

   - 从 Oracle ILOM Web 界面的 "Remote Power Control" 选项卡上选择 "Reset"。

   - 在本地服务器中，按服务器前面板上的电源按钮大约 1 秒钟以关闭服务器电源，然后再次按该电源按钮打开服务器电源。

2. 按 F8 键指定临时引导设备。

   此时将显示 "Please Select Boot Device" 屏幕。

3. 在 "Please Select Boot Device" 屏幕中，选择相应的 PXE 安装引导设备，然后按 Enter 键。

   注 - PXE 安装引导设备是用于与网络安装服务器通信的物理网络端口。

   将显示 "Boot Agent" 屏幕。

4. 在 "Boot Agent" 屏幕中，按 F12 键进行网络服务引导。
5. 继续常规的 Windows Server 2008 SP2 或 Windows Server 2008 R2 WDS 网络安装。

   有关其他信息，请查阅 Microsoft Windows 部署服务产品文档。

6. 安装完成后，请执行任何必要的安装后任务。

另请参见

安装服务器系统工具和更新驱动程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |