跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### 连接选项

下图和下表显示了可以连接到 Oracle ILOM 以执行管理任务的一些方法。

编号 | 源位置 | 目标位置 | 说明
--- | --- | --- | ---
1 | （以太网）CMM NET MGT 端口 | 您的网络 | CMM NET MGT 端口已连接到您的网络。 从您的网络使用 CMM 的 IP 地址登录到 CMM 上的 Oracle ILOM。登录后，您可以导航到单个服务器模块 SP 以管理该服务器模块。 可以使用 CMM CLI 或 Web 界面。
2 | （串行连接）服务器模块 SP UCP 端口（需要 dongle） | 终端设备 | 终端设备通过 dongle 连接到服务器模块。 可以使用 CLI 登录到服务器模块 SP 上的 Oracle ILOM。
3、4 | （本地 KVM 连接）服务器模块 SP UCP 端口（需要 dongle） | USB 键盘和鼠标以及 VGA 显示器 | USB 键盘和鼠标连接到服务器模块上的 dongle 或前面板 USB 连接器。VGA 显示器连接到 15 管脚 dongle 连接器。 可以使用 SP CLI 或 Web 界面登录到服务器模块 SP 上的 Oracle ILOM。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |