跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 无法使用 Oracle System Assistant 将 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA 从 Legacy BIOS 固件更新到 UEFI BIOS 固件 (7123372)

无法使用 Oracle System Assistant 将 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe 主机总线适配器 (host bus adapter, HBA) 从 Legacy（非 UEFI）BIOS 固件更新到 UEFI BIOS 固件。

将 HBA 更新到统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) BIOS 固件需要执行两次连续的固件更新。Oracle System Assistant 无法对单个 HBA 执行连续的固件更新。请改为使用 LSI `sas2flash` 实用程序。

请执行以下解决方法以使用 LSI `sas2flash` 实用程序来更新 HBA 固件：

1. 从以下网址中为 HBA 下载特定于 OS 版本的 `sas2flash` 实用程序：http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sas_6gbs_support.a spx
2. 要确定控制器编号，请使用 `sas2flash` 实用程序列出所有已安装的 SAS2 (Sun Storage 6 Gb SAS PCIe) HBA：-> `sas2flash -listall`
3. 要更新 HBA，请使用以下 `sas2flash` 命令，其中 n 是步骤 2 中的 `sas2flash list` 命令显示的控制器编号。

       -> sas2flash -c n -f fw-rem-11050000-0a030019.bin
       -> sas2flash -c n - b x64sas2-07180207.rom
       -> sas2flash -c n - b mptsas2-7210400.rom

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |