跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使用 Cisco 交换机时 PXE 引导失败 (7149683)

使用 Cisco 交换机时，PXE 引导服务器失败。此问题有以下两个解决方法：

- 执行下列操作之一：
  - 登录到交换机串行控制台上的 exec 模式，并关闭生成树：

    `Router(config)#no spanning-tree`

  - 通过键入以下命令启用 Portfast 增强功能：

    注 - Portfast 是生成树的 Cisco 增强功能，允许端口从已阻塞 (blocked)/已禁用 (disabled)/学习 (learning)/侦听 (listening) 状态转换为转发 (forwarding) 状态。通过启用 portfast，设备可以在端口初始化后立即发送和接收数据。

    `Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#spanning-tree portfast default`

    要检查所做的更改，请运行以下命令：

    `Switch#show spanning-tree interface GigabitEthernet 0/48 portfast`

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |