跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 收集所需信息

在交互式安装过程中，系统将提示您提供必需的系统信息。在脚本化安装过程中，您必须在安装脚本中提供此类信息。

为了将来的使用，请记下安装过程中所使用的值。如果您必须重新安装 ESXi 并重新输入最初选择的值，以下说明将非常有用。

信息 | 必需或可选 | 默认值 | 备注
--- | --- | --- | ---
键盘布局 | 必需 | 美国英语 |
VLAN ID | 可选 | 无 | 范围：0 至 4094
IP 地址 | 可选 | DHCP | 在安装过程中可以允许 DHCP 配置网络。安装完成后，可以更改网络设置。
子网掩码 | 可选 | 基于 IP 地址计算
网关 | 可选 | 基于所配置的 IP 地址和子网掩码
主 DNS | 可选 | 基于所配置的 IP 地址和子网掩码
辅助 DNS | 可选 | 无
主机名 | 对于静态 IP 设置是必需的 | 无 | vSphere 客户机可通过主机名或 IP 地址访问 ESXi 主机。
安装位置 | 必需 | 无 | 如果将各组件安装在一个磁盘上，则该磁盘至少必须为 5GB。
迁移现有 ESX 或 ESXi 设置。保留现有 VMFS 数据存储库。 | 如果在已包含现有 ESXi 或 ESX 安装的驱动器上安装 ESXi，则此信息是必需的。 | 无 | 有关在已包含现有 ESX/ESXi 安装或 VMFS 数据存储库的驱动器上安装 ESXi 的信息，请参见 ESXi 文档中的相关信息。
Root 密码 | 可选 | 无 | root 密码必须介于 6 到 64 个字符之间。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |