跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### UEFI BIOS 优势

当操作系统安装可以在 Legacy BIOS 引导模式或 UEFI 引导模式之间选择时，选择 UEFI 引导模式安装的优势包括以下方面：

- 避免传统的选项 ROM 地址约束。有关更多信息，请参见Legacy BIOS 选项 ROM 分配注意事项。

- 支持大于 2 TB 的操作系统引导分区大小。有关支持的操作系统的更多限制信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。

- PCIe 设备配置实用程序与设置实用程序菜单相集成。有关更多信息，请参见BIOS 设置实用程序屏幕参考 。

- 可引导的操作系统映像在引导列表中将显示为带标签的实体，例如 Windows 引导管理器标签而非原始设备标签。

UEFI 引导模式优于 Legacy BIOS 引导模式的方面包括：

- 支持大于 2 TB 的硬盘驱动器分区

- 支持一个驱动器上的分区超过 4 个

- 快速引导

- 高效的电源和系统管理

- 强大的可靠性和故障管理

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |