跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 S10 8/11 和 S11 中，热插拔 QDR IB-HCA PCI-E Gen2 Mellanox ConnectX-2 Base EM 可能会失败 (7074000, 7098279)

在 Solaris 10 8/11 OS 和 Solaris 11 OS 中，热插拔 QDR IB-HCA PCI-E Gen2 Mellanox ConnectX-2 Base EM 可能会失败。

- 要热插拔 EM，请运行以下命令：

  # `rem_drv iser`

  # `rem_drv rdsv3`

  # `reboot`

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |