跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 X6270 M3） ### 安全指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 网络安全

在根据安全原则对网络进行配置后，需要定期进行检查和维护。

请遵循以下准则来保护对系统的本地和远程访问：

- 限制只能使用 SSH（而非 Telnet）对特定 IP 地址进行远程配置。Telnet 以明文形式传递用户名和密码，这可能使局域网 (local area network, LAN) 段上的每个人都能看到登录凭据。为 SSH 设置强密码。

- 使用简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 版本 3 来提供安全传输。SNMP 的早期版本不安全，它们以未加密文本形式传输验证数据。

- 如果必须使用 SNMP，请将默认的 SNMP 团体字符串更改为加强的团体字符串。某些产品将 PUBLIC 设置为默认 SNMP 团体字符串。攻击者可以查询团体以绘制非常完整的网络图，并可能修改管理信息库 (Management Information Base, MIB) 值。

- 如果系统控制器使用浏览器界面，请始终在使用后进行注销。

- 禁用不必要的网络服务，如传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 或超文本传输协议 (Hypertext Transfer Protocol, HTTP)。启用必要的网络服务并以安全方式配置这些服务。

- 创建在登录时显示的标题消息，声明禁止未经授权的访问。您可以向用户告知任何重要的策略或规则。可以使用标题向用户警示给定系统的特殊访问限制，或者向用户提醒密码策略及正确使用方式。

- 在适用情况下，使用访问控制列表实施限制。

- 设置扩展会话的超时时间，并设置特权级别。

- 针对交换机的本地和远程访问，使用验证、授权和记帐功能。

- 如果可能，使用 RADIUS 和 TACACS+ 安全协议：

  - RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service，远程验证拨入用户服务）是一种客户机/服务器协议，可保护网络免受未经授权的访问。

  - TACACS+（Terminal Access Controller Access-Control System，终端访问控制器访问控制系统）是一种协议，它允许远程访问服务器与验证服务器通信，以确定用户是否有权访问网络。

- 使用 LDAP 访问系统时，遵循 LDAP 安全措施。

- 对入侵检测系统 (Intrusion Detection System, IDS) 访问使用交换机的端口镜像功能。

- 实施端口安全以基于 MAC 地址限制访问。对所有端口禁用自动中继。

有关网络安全的更多信息，请参阅 Oracle ILOM 文档库中的《Oracle ILOM 安全指南》。您可以在以下位置找到 Oracle ILOM 文档：

http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

版权所有 © 2014, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |