跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 将 3 电缆 Dongle 连接到服务器模块

系统机箱随附了以下 dongle 电缆，使您可以将通信设备直接连接到 Sun Blade X3-2B 服务器模块：

3 电缆 Dongle II（部件号 X4622A-N）

该电缆提供一个 VGA 连接器、一个 RJ-45 串行连接器和一个双层 USB 连接器。

注 - 每个 Sun Blade 6000 系列机箱通常都会随附 3 电缆 Dongle II。可以订购其他电缆。

1. 将 dongle 通用连接器端口 (universal connector port, UCP) 连接器连接到服务器模块上的 UCP 端口。

   下表显示了 dongle 连接。

   标签 | 连接器
   --- | ---
   1 | VGA 视频连接器
   2 | RJ45 串行连接器
   3 | 2 个 USB 连接器

2. 根据需要将设备连接到 dongle 连接器，如以下各节所述：

   - 将 VGA 显示器连接到 Dongle 视频连接器

   - 将键盘和鼠标连接到 Dongle 或服务器模块

   - 将串行设备连接到 Dongle

   | 注意 - 电缆或连接器可能会发生损坏。将 dongle 电缆用于配置和维修目的。完成配置或维修操作后，请将 dongle 电缆从服务器模块上断开，以免损坏电缆或连接器。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |