跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 选择 Legacy BIOS 或 UEFI 引导模式

UEFI BIOS 支持两种引导模式：Legacy BIOS 引导模式和 UEFI 引导模式。某些设备和操作系统尚不支持基于 UEFI 的 BIOS，因此只能从 Legacy BIOS 引导模式引导。根据您的情况，您可能必须指定要使用的 UEFI BIOS 引导模式：Legacy BIOS 引导模式或 UEFI 引导模式。选择 Legacy BIOS 引导模式可允许 HBA 和 Express Module 设备使用选项 ROM。选择 UEFI 引导模式可使用 UEFI 驱动程序。

只有支持选定引导模式的设备才会列在 BIOS 引导屏幕上。如果选择 UEFI 引导模式，则只有支持 UEFI BIOS 引导模式的引导候选项才会列在 BIOS 设置实用程序屏幕上的 "Boot Options Priority" 列表中。如果选择 Legacy BIOS 模式，则只有支持 Legacy BIOS 引导模式的引导候选项才会列在 "Boot Options Priority" 列表中。

注 - 如果更改了引导模式，先前引导模式中的引导候选项将会消失。在运行 "Save Changes and Reset" BIOS 命令后，将显示新更改的引导模式的引导候选项；下次引导 BIOS 设置实用程序时也会在屏幕上显示这些候选项。

在 Legacy BIOS 模式和 UEFI 引导模式之间切换时（任意方向），将更改影响 "Boot Options Priority" 列表设置的 BIOS 设置。由于给定模式的设置在模式转换时不会保持，因此，如果打算切换回先前的 BIOS 模式且希望保留先前的 BIOS 设置，则应使用 `ueficonfig` 命令来捕获和保留 BIOS 配置。有关 `ueficonfig` 的信息，请参阅 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 文档集。

在 Sun Blade X3-2B 的第一个发行版中，以下操作系统支持 UEFI BIOS 引导模式。

- Oracle Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server SP1

- RedHat Enterprise Linux

- Microsoft Windows

有关该列表的更新，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。

如果使用的操作系统仅支持从 Legacy BIOS 引导，则必须使用 Legacy BIOS 引导模式。如果使用的操作系统支持从 Legacy BIOS 或 UEFI BIOS 引导，则可以使用任一模式。但是，选择某种引导模式并安装了操作系统之后，只能使用安装时使用的同一模式来启动安装。

- 如果操作系统是使用 Legacy BIOS 引导模式安装的，则只能在 Legacy BIOS 引导模式模式下启动操作系统。

- 如果操作系统是使用 UEFI 引导模式安装的，则只能在 UEFI 引导模式下启动操作系统。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |