跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 设置本地安装

本地 OS 安装在服务器上执行。本地安装方法的首选过程是使用 Oracle System Assistant 的 "Install OS" 任务。使用此过程可设置本地 Oracle System Assistant 协助安装或本地手动（无协助）安装。

注 - 对于本地 OS 安装，需要使用其他的硬件，并建议启用服务器 Web 访问。

开始之前

- 按《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中所述执行服务器安装。

- 获取以下项：

  - 具有 15 管脚 (DB-15) 连接器功能的视频显示器

  - USB 键盘和鼠标

  - USB 设备（CD/DVD 驱动器或闪存驱动器）

  - 多端口 dongle 电缆

- 要确保服务器具有最新更新，建议启用服务器 Web 访问。

1. 确保服务器处于备用电源模式。
2. 将 3 电缆 dongle 连接到服务器模块前面的通用连接器端口 (universal connector port, UCP)。
3. 将视频显示器连接到 3 电缆 dongle 上的视频连接器。
4. 将键盘和鼠标连接到服务器前面的其中一个 USB 连接器（或连接到 3 电缆 dongle 上的其中一个 USB 连接器）。
5. 将 CD/DVD 驱动器连接到服务器前面的另一个 USB 连接器（或连接到 3 电缆 dongle 上的其中一个 USB 连接器）。

接下来的步骤

下载安装介质工具包

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |