跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 安装服务器模块

开始之前

执行所有步骤并达到准备安装服务器模块中的所有要求。

1. 在机箱中找到一个空闲刀片插槽，并移除插槽填充面板。

   将弹出装置手柄末端捏合在一起以解除锁定，向外旋转弹出杆至打开位置，弹出填充面板。

   保存好填充面板供以后使用。

   | 注意 - 如果不将服务器模块安装到插槽中，请不要移除插槽填充面板。配备插槽填充面板是为了符合 FCC 电磁干扰 (electromagnetic interference, EMI) 标准。不要在插槽为空的情况下运行机箱超过 60 秒。请始终将一个填充面板插入空插槽以减少机箱关机的可能性。

2. 从刀片中间背板连接器移除后护盖。

   有关后护盖的位置，请参见后面板的功能部件。

   | 注意 - 掉落危险－服务器模块可能重达 22 镑（10 千克）。用两只手从机箱中安装或移除服务器模块。

3. 打开两个服务器模块弹出杆并将服务器模块垂直放置，以便弹出装置位于右侧。
4. 按如下方式安装服务器：
   1. 将服务器模块推入插槽，直至服务器模块停止并与机箱齐平（请参见 1）。
   2. 将服务器模块锁定到机箱中。向下旋转顶部弹出装置，同时向上旋转底部弹出装置，直到它们锁定到位（请参见 2）。

      服务器模块现在已锁定到机箱中。

5. 检验服务器模块的 LED 指示灯是否正常亮起。

   将服务器模块安装到已打开电源的机箱中后，服务器模块 SP 会使用机箱电源中的备用电源自动引导。服务器模块前面板上的指示灯会按如下方式亮起：

   - 插入服务器模块后，所有四个服务器模块 LED 指示灯会闪烁三次。这指示该刀片已通电，且 SP 引导过程已开始。

   - 绿色“正常/电源”LED 指示灯会快速闪烁。这指示 SP 正在引导（亮起 0.125 秒，熄灭 0.125 秒）。

   - SP 完成其引导周期后，绿色“正常/电源”LED 指示灯会每 3 秒短暂闪烁一次，指示该服务器模块处于备用电源模式下。

   提示 - 有关前面板 LED 指示灯的信息，请参见服务器模块前面板和指示灯。有关服务器模块指示灯、服务器模块移除、加电过程和前面板电缆连接的其他信息，请参阅《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》。

接下来的步骤

- 对服务器模块布线

- 设置软件和固件

- 连接到 Oracle ILOM

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |