跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 受支持的 HBA REM

Sun Blade X3-2B 支持两个主机总线适配器 (Host Bus Adapter, HBA) RAID 扩展模块 (RAID expansion module, REM)。可以与服务器一起订购这些 REM 或者单独订购。有关安装 REM 和连接硬盘驱动器的说明，请参阅《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》中的"Servicing Sun Blade X3-2B Components "。

下表列出了 Sun Blade X3-2B 可用的 HBA Express Module 磁盘控制器和每个控制器可用的 RAID 级别。

磁盘控制器 | REM 部件号 | 支持的 RAID 级别
--- | --- | ---
Optional Sun Storage 6Gb/s SAS REM HBA、LSI Fusion-MPT IR SAS2 | SGX-SAS6-REM-Z | 硬件 0、1、10
可选的 Sun Storage 6Gb/s SAS REM RAID HBA、LSI MegaRAID SAS2 | SGX-SAS6-R-REM-Z | 硬件 0、1、5、6、10、50、60

##### Sun Blade Storage Module M2 RAID 注意事项

Sun Blade X3-2B 中的驱动器被视为与 Sun Blade Storage Module M2 磁盘附件中的驱动器位于不同的“故障域”中。故障域是一个或一组以相同方式连接到驱动器的附件。

因为 Sun Blade X3-2B 使用单线连接驱动器，而 Sun Blade Storage Module M2 使用双线连接驱动器，因此，它们属于不同的故障域。因此：

- 不同故障域中的驱动器不应为同一 RAID 卷的一部分（或该卷的热备份）。

- 由于两个或多个 Sun Blade Storage Module M2 磁盘附件被视为在同一故障域中，因此，RAID 卷和热备份可以由多个存储模块中的驱动器组成。

- 因为 Sun Blade Storage Module M2 使用双线连接磁盘，因此它不支持仅使用单线（端口）连接的磁盘。这些不受支持的驱动器类型包括 SATA 和 SATA SSD 驱动器。单线和双线驱动器在 Sun Blade X3-2B 中均受支持。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |