跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### NEM 所必需的 FEM 和 REM

需要将以下光纤扩展模块 (fabric expansion module, FEM) 和 RAID 扩展模块 (RAID expansion module, REM) 安装在服务器模块上以支持下表中的 NEM：

注 - 有关基于机箱型号的 NEM 要求，请参见Sun Blade 6000 模块化系统环境一节中的相关主题。

支持的 NEM | 必需的 FEM | 必需的 REM
--- | --- | ---
Sun Blade 6000 10p GbE Pass-Thru NEM (X4250A-N) | 无需 FEM。 | 无需 REM。
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE M2 NEM (X4338A) | X4263A-N | SG-SAS6-REM-Z 或 SG-SAS6-R-REM-Z
Sun Blade 6000 Ethernet Switched NEM 24p 10 GbE (X2073A-N) | X4871A-Z | SG-SAS6-REM-Z 或 SG-SAS6-R-REM-Z
Sun Blade 6000 40 GbE Virtualized NEM (7100090) | 7100283 (ATO) 7100633 (PTO) | SG-SAS6-REM-Z 或 SG-SAS6-R-REM-Z

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |