跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 显示 Oracle ILOM IP 地址 (Web)

需要使用机箱 Oracle ILOM CMM 来显示服务器模块 Oracle ILOM 服务处理器的网络配置，包括其 IP 地址。此过程还检验服务器模块的 Oracle ILOM 是否工作正常，以及是否可以通过 Oracle ILOM CMM 访问该 Oracle ILOM。

开始之前

机箱 CMM 必须已使用其以太网管理端口（已配置并可操作）连接到网络。如果未连接，请参阅机箱文档，然后再继续。

1. 要登录，请在 Web 浏览器地址栏中键入 Oracle ILOM CMM 的 IP 地址（例如 `http://10.153.55.140`）。

   此时将显示 Web 界面的 "Login" 页面。

2. 键入您的用户名和密码。

   提示 - 默认 Oracle ILOM 管理员帐户用户名为 `root`，密码为 `changeme`。如果此默认管理员帐户已更改，请与您的系统管理员联系，获取具有管理员特权的 Oracle ILOM 用户帐户。

3. 单击 "Log In"。

   此时将显示 "System Summary" 页面。

4. 单击左上窗格的 "Chassis View"。

   此时将显示 "Chassis View" 页面。

5. 单击要查看的机箱刀片映像。

   此时将显示刀片的 "Summary" 页面。

   Oracle ILOM SP 地址位于 "General Information" 表中，已标记为 "ILOM Address"。

6. 记下服务器模块的 SP IP 地址。

   您需要知道服务器模块 SP 的 IP 地址，才能通过网络直接登录到服务器模块 Oracle ILOM。服务器模块 SP 的 IP 地址是使用 DHCP 配置的。

接下来的步骤

- 登录到服务器模块 SP Oracle ILOM

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |