跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### SNMP 和 PET 陷阱

本节介绍了由 Oracle ILOM 监视的设备生成的简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 和平台事件陷阱 (Platform Event Trap, PET) 消息。

SNMP 陷阱由 Oracle ILOM 管理的 SNMP 设备上启用的 SNMP 代理生成。Oracle ILOM 接收 SNMP 陷阱，并将其转换为在事件日志中显示的 SNMP 事件消息。

表 6 内存 SNMP 事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
sunHwTrapMemoryFault | fault.memory.channel.misconfig ured | 重大－怀疑某个内存组件导致了故障。 | /MB/P/D
sunHwTrapMemoryFault Cleared | fault.memory.channel.misconfig ured | 提示性－内存组件故障已清除。 | /MB/P/D
sunHwTrapComponentFault | fault.memory.intel.dimm.none | 重大－怀疑某个内存组件导致了故障。 | /MB
| fault.memory.conroller.inputinvalid |  |
| fault.memory.controller.initfailed |  |
| fault.memory.intel.dimm.popul ation-invalid |  |
sunHwTrapComponentFault Cleared | fault.memory.intel.dimm.none | 提示性－内存组件故障已清除。 | /MB
| fault.memory.conroller.inputinvalid |  |
| fault.memory.controller.initfailed |  |
| fault.memory.intel.dimm.popul ation-invalid |  |
sunHwTrapMemoryFault | fault.memory.intel.dimm.incom patible | 重大－怀疑某个内存组件导致了故障。 | /MB/P/D
| fault.memory.intel.dimm.incom patible-maxranks |  |
| fault.memory.intel.dimm.incom patible-quadrank |  |
sunHwTrapMemoryFault Cleared | fault.memory.intel.dimm.incom patible | 提示性－内存组件故障已清除。 | /MB/P/D
| fault.memory.intel.dimm.incom patible-maxranks |  |
| fault.memory.intel.dimm.incom patible-quadrank |  |

表 7 环境 SNMP 事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
sunHwTrapPowerSupplyFault | fault.chassis.env.power.loss | 重大－怀疑某个电源组件导致了故障 | /PS
sunHwTrapPowerSupplyFault Cleared | Cleared fault.chassis.env.power.loss | 提示性－电源组件故障已清除 | /PS
sunHwTrapComponentFault | fault.chassis.env.temp.over-fail | 重大－怀疑某个组件导致了故障 | /SYS/
sunHwTrapComponentFault Cleared | fault.chassis.env.temp.over-fail | 提示性－组件故障已清除 | /SYS/
sunHwTrapTempCritThreshold Exceeded | Lower critical threshold exceeded | 重大－温度传感器报告其值已高于紧急上限阈值设置或低于紧急下限阈值设置 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempCritThreshold Deasserted | Lower critical threshold no longer exceeded | 提示性－温度传感器报告其值处于正常操作范围内 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempNonCrit ThresholdExceeded | Upper noncritical threshold exceeded | 次要－温度传感器报告其值已高于非紧急上限阈值设置或低于非紧急下限阈值设置 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempOk | Upper noncritical threshold no longer exceeded | 提示性－温度传感器报告其值处于正常操作范围内 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempFatalThreshol dExceeded | Lower fatal threshold exceeded | 紧急－温度传感器报告其值已高于致命上限阈值设置或低于致命下限阈值设置 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempFatalThreshol dDeasserted | Lower fatal threshold no longer exceeded | 提示性－温度传感器报告其值已低于致命上限阈值设置或高于致命下限阈值设置 | /DBP/T_A MB
sunHwTrapTempFatalThreshol dExceeded | Upper fatal threshold exceeded | 紧急－温度传感器报告其值已高于致命上限阈值设置或低于致命下限阈值设置 | /T_AMB
sunHwTrapTempCritThreshold Exceeded | Upper critical threshold exceeded | 重大－温度传感器报告其值已高于紧急上限阈值设置或低于紧急下限阈值设置 | /T_AMB
sunHwTrapTempCritThreshold Deasserted | Upper critical threshold no longer exceeded | 提示性－温度传感器报告其值处于正常操作范围内 | /T_AMB
sunHwTrapTempFatalThreshol dDeasserted | Upper fatal threshold no longer exceeded | 提示性－温度传感器报告其值已低于致命上限阈值设置或高于致命下限阈值设置 | /T_AMB
sunHwTrapComponentError | Assert | 重大－电源传感器检测到错误 | /HOT /PSn/Sn/V_ OUT_OK /PSn/Sn/V_ OUT_OK /PSn/Sn/V_ OUT_OK /PSn/Sn/V_ OUT_OK /PSn/Sn/V_ OUT_OK /PSn/Sn/V_ OUT_OK
sunHwTrapComponentOk | Deassert | 提示性－电源传感器已恢复到正常状态

表 8 设备 SNMP 事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
sunHwTrapComponentFault | fault.chassis.device.missing | 重大；怀疑某个组件导致了故障 | /SYS/
sunHwTrapComponentFault Cleared | fault.chassis.device.missing | 提示性；组件故障已清除 | /SYS/
sunHwTrapComponentFault | fault.chassis.device.fail | 重大；怀疑某个组件导致了故障 | /CMM
sunHwTrapComponentFault Cleared | fault.chassis.device.fail | 提示性；组件故障已清除 | /CMM
sunHwTrapIOFault | fault.chassis.device.fail | 重大；怀疑 IO 子系统中的某个组件导致了故障 | /NEM
sunHwTrapIOFaultCleared | fault.chassis.device.fail | 提示性；IO 子系统组件故障已清除 | /NEM

表 9 电源 SNMP 事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
sunHwTrapPowerSupplyError | Assert | 重大；电源传感器检测到错误 | /PWRBS
sunHwTrapPowerSupplyOk | Deassert | 提示性；电源传感器已恢复到正常状态 | /PWRBS
sunHwTrapPowerSupplyFault | fault.chassis.env.power.loss | 重大；怀疑某个电源组件导致了故障 | /PS
sunHwTrapPowerSupplyFault Cleared | fault.chassis.env.power.loss | 提示性；电源组件故障已清除 | /PS

平台事件陷阱 (Platform Event Trap, PET) 事件由具有警报标准格式 (Alert Standard Format, ASF) 的系统或 IPMI 底板管理控制器生成。PET 事件可提前警告可能存在系统故障。

表 10 系统电源事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapPowerUnitState DeassertedAssert | PowerSupply sensor ASSERT | 紧急；已发生运行时电源故障 | /PWRBS
petTrapPowerSupplyStat eAssertedAssert | PowerSupply sensor DEASSERT | 提示性；电源已连接至交流电源 | /PWRBS

表 11 实体存在事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapProcessorPresence DetectedDeassert | EntityPresence Insert | 紧急；处理器不存在或者已被移除。 | /HOSTPOWER /CMM/PRSNT /MB/REM/PRSNT /MB/FEM0/PRSNT /MB/FEM1/PRSNT /PEM0/PRSNT /PEM1/PRSNT /MB/P0/PRSNT /MB/P1/PRSNT /MB/P0/D0/PRSNT /MB/P0/D1/PRSNT /MB/P0/D2/PRSNT /MB/P0/D3/PRSNT /MB/P0/D4/PRSNT /MB/P0/D5/PRSNT /MB/P0/D6/PRSNT /MB/P0/D7/PRSNT /MB/P0/D8/PRSNT /MB/P1/D0/PRSNT /MB/P1/D1/PRSNT /MB/P1/D2/PRSNT /MB/P1/D3/PRSNT /MB/P1/D4/PRSNT /MB/P1/D5/PRSNT /MB/P1/D6/PRSNT /MB/P1/D7/PRSNT /MB/P1/D8/PRSNT /HDD0/PRSNT /HDD1/PRSNT /HDD2/PRSNT /HDD3/PRSNT/NEM0/PRSNT /NEM1/PRSNT /BL0/PRSNT /BL1/PRSNT /BL2/PRSNT /BL3/PRSNT /PS0/PRSNT /PS1/PRSNT /PS2/PRSNT /PS3/PRSNT
petTrapEntityPresenceDe viceInsertedAssert | EntityPresence Remove | 提示性；设备存在或者已插入 | /HOSTPOWER /CMM/PRSNT /MB/REM/PRSNT /MB/FEM0/PRSNT /MB/FEM1/PRSNT /PEM0/PRSNT /PEM1/PRSNT /MB/P0/PRSNT /MB/P1/PRSNT /MB/P0/D0/PRSNT /MB/P0/D1/PRSNT /MB/P0/D2/PRSNT /MB/P0/D3/PRSNT /MB/P0/D4/PRSNT /MB/P0/D5/PRSNT /MB/P0/D6/PRSNT /MB/P0/D7/PRSNT /MB/P0/D8/PRSNT /MB/P1/D0/PRSNT /MB/P1/D1/PRSNT /MB/P1/D2/PRSNT /MB/P1/D3/PRSNT /MB/P1/D4/PRSNT /MB/P1/D5/PRSNT /BL0/PRSNT/MB/P1/D6/PRSNT /MB/P1/D7/PRSNT /MB/P1/D8/PRSNT /HDD0/PRSNT /HDD1/PRSNT /HDD2/PRSNT /HDD3/PRSNT /NEM0/PRSNT /NEM1/PRSNT /BL1/PRSNT /BL2/PRSNT /BL3/PRSNT /PS0/PRSNT /PS1/PRSNT /PS2/PRSNT /PS3/PRSNT

表 12 环境事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapTemperatureState DeassertedDeassert | Temperature sensor ASSERT | 提示性；发生了温度事件 | /HOT
petTrapTemperatureState DeassertedDeassert | Temperature sensor DEASSERT | 紧急；发生了温度事件 | /HOT
petTrapTemperatureUppe rNonRecoverableGoingL owDeassert | Temperature Upper non-critical threshold has been exceeded | 重大；温度已降至无法恢复的上限阈值以下 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureState AssertedAssert | Temperature Upper non-critical threshold no longer exceeded | 紧急；发生了温度事件。可能的原因：CPU 过热。 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureUppe rCriticalGoingHigh | Temperature Lower fatal threshold has been exceeded | 重大；温度已升至紧急上限阈值以上 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureUppe rCriticalGoingLowDeasse rt | Temperature Lower fatal threshold no longer exceeded | 警告；温度已降至紧急上限阈值以下 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureLowe rNonCriticalGoingLow | petTrapTemperatureLowe rNonCriticalGoingLow | 警告；温度已降至非紧急下限阈值以下 | /MB/T_AMB
警告；温度已降至非紧急下限阈值以下 | Temperature Lower critical threshold no longer exceeded | 提示性；温度已恢复正常 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureUppe rNonCriticalGoingHigh | Temperature Upper critical threshold has been exceeded | 警告；温度已升至非紧急上限阈值以上 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureUppe rNonCriticalGoingLowDe assert | Temperature Upper critical threshold no longer exceeded | 提示性；温度已恢复正常 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureLowe rCriticalGoingLow | Temperature Lower fatal threshold has been exceeded | 重大；温度已降至紧急下限阈值以下 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureLowe rCriticalGoingHighDeass ert | Temperature Lower fatal threshold no longer exceeded | 警告；温度已升至紧急下限阈值以上 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureLowe rNonRecoverableGoingH ighDeassert | Temperature Lower non-critical threshold has been exceeded | 重大；温度已升至无法恢复的下限阈值以上 | /MB/T_AMB
petTrapTemperatureUppe rNonRecoverableGoingH igh | Temperature Lower non-critical threshold no longer exceeded | 紧急；温度已升至无法恢复的上限阈值以上 |

表 13 组件、设备和固件事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapOEMStateDeasser tedAssert | petTrapOEMStateDeasser tedAssert | 提示性；已发生故障 (OEM State Deasserted assert) | /MB/FEMn/FAULT
petTrapOEMPredictiveFai lureAsserted | OEMReserved sensor DEASSERT | 重大；发出了 OEM 故障预警 | /MB/FEMn/FAULT
petTrapOEMPredictiveFai lureDeasserted | OEMReserved reporting Predictive Failure | 提示性；已取消 OEM 故障预警 | /CMM/ERR /NEMn/ERR /NEMn/ERR /BLn/ERR /BLn/ERR /BLn/ERR /BLn/ERR
petTrapSystemFirmwareE rror | OEMReserved Return to normal | 提示性；报告了系统固件错误
petTrapModuleBoardTran sitionToRunningAssert | Module Transition to Running assert | 提示性 | /NEMn/STATE /NEMn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE
petTrapModuleBoardTran sitionToInTestAssert | Module Transition to In Test assert | 提示性 |
petTrapModuleBoardTran sitionToPowerOffAssert | Module Transition to Power Off assert | 提示性 |
petTrapModuleBoardTran sitionToOnLineAssert | Module Transition to On Line assert | 提示性 |
Undocumented PET 1378820 | Module Transition to Off Line assert | 提示性 |
petTrapModuleBoardTran sitionToOffDutyAssert | Module Transition to Off Duty assert | 提示性 | /NEMn/STATE /NEMn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE /BLn/STATE
petTrapModuleBoardTran sitionToDegradedAssert | Module Transition to Degraded assert | 提示性 |
petTrapModuleBoardTran sitionToPowerSaveAssert | Module Transition to Power Save assert | 提示性 |
petTrapModuleBoardInst allErrorAssert | Module Install Error assert | 提示性 |
Undocumented PET 132097 | Voltage reporting Predictive Failure | 提示性 | /PSn/V_IN_ERR /PSn/V_IN_ERR /PSn/V_IN_ERR /PSn/V_IN_ERR
Undocumented PET 132096 | Voltage Return to normal | 提示性

表 14 电源事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapVoltageStateDeass ertedDeassert | Voltage sensor ASSERT | 提示性；发生了电压事件 | /PSn/V_OUT_OK /PSn/V_OUT_OK /PSn/V_OUT_OK /PSn/V_OUT_OK
petTrapVoltageStateAsser tedDeassert | Voltage sensor DEASSERT

表 15 风扇事件

SNMP 陷阱消息 | ILOM 事件消息 | 严重性和说明 | 传感器名称
--- | --- | --- | ---
petTrapFanPredictiveFail ureDeasserted | Fan reporting Predictive Failure | 提示性；风扇故障预警状态已清除 | /FMn/ERR
petTrapFanLowerNonRecoverableGoingLow | Fan Return to normal | 紧急；风扇速度已降至不可恢复的下限阈值以下。风扇发生故障或已移除。 |

相关信息

- 识别系统硬件组件

- 表图例

- 系统板组件（传感器）

- 传感器

- 现场可更换单元 (Field Replaceable Unit, FRU)

- SNMP 和 PET 陷阱

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |