跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使用 Oracle ILOM 设置软件和固件

1. 确保服务器处于待机模式且没有在进行固件上载。

   服务器处于待机模式时，“电源/正常”LED 指示灯会缓慢闪烁（间隔约为 3 秒），并且主机会关闭。

2. 连接到 Oracle ILOM。

   有关说明，请参见访问 Oracle ILOM 。有关更多说明，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》。

3. 为服务器应用完全电源模式。执行下列操作之一：

   - 使用 Oracle ILOM Web 界面：在 "System Information" > "Summary" 屏幕上，单击 "Power State" 旁边的 "Turn On"。

   - 使用 Oracle ILOM 命令行界面 (command-line interface, CLI)：在服务器 SP CLI 中，键入 `start /System`。

   请参阅《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》中的"Powering On the Server Module"。

4. 在服务器成功通电后，检验其前面板上的“电源/正常”LED 指示灯是否呈绿色且稳定亮起。

   如果“电源/正常”LED 指示灯呈绿色且稳定亮起，则表示主机已完全引导至 OS 且可以进行正常操作。

   请参阅《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》中的"Front Panel LEDs"。

5. 更新 Oracle ILOM 和 BIOS。

   请参阅 Oracle ILOM 3.1 文档集。

6. 配置 Oracle ILOM。

   请参阅 Oracle ILOM 3.1 文档集。

7. 执行 Oracle ILOM 中未提供的其他设置任务。
   1. 更新磁盘扩展器或 HBA 固件。

      请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中的"服务器功能部件"。

   2. 配置 RAID。

      请参见配置 RAID。

   3. 安装操作系统或配置预先安装的操作系统。

      请参阅：

      - 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle Solaris 操作系统》

      - 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统》

      - 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle VM Server》

      - 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统》

      - 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件》

##### 相关信息

- 《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual》中的"Front Panel LEDs"

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》

- Oracle ILOM 3.1 文档集

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |