跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 清除服务器故障

服务器组件出现故障时，服务器会生成特定于组件的故障，该故障可由 Oracle ILOM SP 捕获。有些故障可在更换故障组件后自动清除，但不可热维修的组件生成的故障必须手动清除。您可以使用 Oracle ILOM CLI 清除故障。

对于 Sun Blade X3-2B，以下类型的故障必须在更换故障组件后手动清除：

- DIMM（内存模块）故障

- 处理器 (CPU) 故障

- PCIe 故障（网络端口和可热插拔 PCI-Express Module (PEM)）

- 主板故障（如果更换 Sun Blade X3-2B，则不必要）

要清除 DIMM、处理器、PCIe 和主板故障，请访问 Oracle ILOM CLI 并清除故障。有关说明，请参阅《Sun Blade X3-2B (formerly Sun Blade X6270 M3) Service Manual 》。

##### 清除服务器顶盖故障

此外，以下故障不需要更换故障组件，但需要用户采取措施才能清除：

`fault.security.integrity-compromised@/sys/sp`

如果拆卸服务器顶盖时交流电源线仍然连接在电源上，也就是没有完全从服务器切断电源，就会出现此故障。要清除 `fault.security.integrity-compromised@/sys/sp` 故障，请放回服务器的顶盖，然后重新引导服务器的 SP。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |