跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 支持的电源管理策略

在 Oracle ILOM 3.1 中，将为 x86 Sun 服务器启用以下电源功能。

电源功能 | 说明
--- | ---
远程电源控制 | 通过 Oracle ILOM 界面远程配置服务器的电源状态。可用的电源状态包括： 切断系统电源 正常关闭系统 以完全电源模式打开系统电源 有关执行这些操作的说明，请参见《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改管理设备的电源状态”。
通电策略 | 为服务器接通 AC 电源（冷引导）时，服务处理器 (service processor, SP) 通电策略可确定服务器的电源状态。服务处理器通电策略相互排斥，因此，在默认情况下，如果启用了一个策略，就会禁用另一个策略。如果两个策略都被禁用，则在引导时，服务器 SP 将不会为服务器接通主电源。 两种通电策略为： Auto Power-On Post on Boot－启用此选项后，SP 将自动为服务器接通主电源。禁用此选项（默认设置）后，将不会为服务器接通主电源。 Set Host Power to Last Power State on Boot－启用此选项后，SP 会在电源状态发生更改至少 10 秒之后自动跟踪上一电源状态，并将服务器恢复到该上一电源状态。禁用此选项（默认设置）后，上一电源状态将不会应用到服务器。 有关如何设置通电策略的说明，请参阅《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改管理设备的电源状态”。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |