跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 传感器

传感器报告服务器的物理信息，包括电压、温度、风扇转速以及组件的安装和移除。

注 - 显示时，传感器名称可能会带 /SYS/ 前缀。为提高可读性，省略了 /SYS/。

表 1 温度传感器

传感器名称 | 传感器类型 | 说明
--- | --- | ---
/MB/T_AMB | 温度 | 主板环境温度传感器
/MB/T_AMB_FEM | 温度 | FEM 下的主板环境温度传感器

表 2 风扇传感器

传感器名称 | 传感器类型 | 说明
--- | --- | ---
/FM[0-5]/F[0-1]/TACH 速度风扇速度传感器 | 速度 | 风扇速度传感器
/FM[0-5]/ERR | 故障 | 风扇模块错误

表 3 电源单元的电流、电压和电源传感器

传感器名称 | 传感器类型 | 说明
--- | --- | ---
/PS[0-1]/PRSNT | 存在 | 电源存在传感器
/PS[0-1]/S[0- 1]/V_IN_ERR | 故障 | 电源输入电压传感器
/PS[0-1]/S[0- 1]/V_OUT_OK | 故障 | 电源输出电压故障传感器
/VPS | 故障 | 电压和电流监视器

表 4 存在传感器

传感器名称 | 传感器类型 | 说明
--- | --- | ---
/HDD[0-3]/PRSNT | 实体存在 | 存储器设备存在传感器
/PS[0-1]/PRSNT | 实体存在 | 电源存在传感器
/PEM[0-1]/PRSNT | 实体存在 | PCI ExpressModule 存在传感器
/NEM[0-1]/PRSNT | 实体存在 | Network Express Module (NEM) 存在传感器
/CMM/PRSNT | 实体存在 | 机箱监视模块 (Chassis Monitoring Module, CMM) 存在传感器
/BL[0-9]/PRSNT | 实体存在 | 刀片存在传感器
/SLOTID | 实体存在 | 刀片的插槽 ID
/SYS/MB/P[0-1]/PRSNT | 实体存在 | CPU 存在传感器
/MB/P[0-1]/D[0-8]/PRSNT | 实体存在 | DIMM 存在传感器
/MB/FEM[0-1]/PRSNT | 实体存在 | 光纤扩展模块 (Fabric Expansion Module, FEM) 存在传感器
/MB/REM/PRSNT | 实体存在 | RAID 扩展模块 (Expansion Module, REM) 存在传感器

表 5 系统指示灯

指示灯 NAC 名称 | IPMI 名称 | 颜色 | 位置 | 说明
--- | --- | --- | --- | ---
/OK | OK | 绿色 | 前面板 | 灭：电源已关闭。快速闪烁：SP 正在引导。慢速闪烁：主机处于 BIOS 模式/正在引导。亮：主机已启动引导 OS。
/LOCATE | LOCATE | 白色 | 前面板 | 灭：正常。快速闪烁：已激活定位功能。30 分钟后自动熄灭。
/SERVICE | SERVICE | 琥珀色 | 前面板 | 灭：刀片正常。亮：刀片需要维修。
/OK2RM | OK2RM | 蓝色 | 前面板 | 灭：刀片不可以移除。亮：刀片可以移除。
/HDD[0-3]/OK2RM | HDD[0-3]/OK2RM |  |  | 存储驱动器“可以移除”蓝色 LED 指示灯
/HDD[0-3]/SERVICE | HDD[0-3]/SERVICE |  |  | 存储驱动器“维修”琥珀色 LED 指示灯
/MB/P[0-1]/Dx/SERVICE | P[0-1]/Dx/SERVICE | 琥珀色 | MB (x=0-11) | 灭：正常。亮：DIMM 已诊断为出现故障。
/MB/P[0-1]/SERVICE | P[0-1]/SERVICE | 琥珀色 | MB | 灭：正常。亮：处理器已诊断为出现故障。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |