跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 服务处理器通电策略

在执行冷引导时，服务处理器 (service processor, SP) 通电策略可确定服务器的电源状态。只有为服务器接通交流电时，才会发生服务器冷引导。

服务处理器通电策略相互排斥，这意味着，在默认情况下，如果启用了一个策略，就会禁用另一个策略。如果两个策略都被禁用，则在引导时，服务器 SP 将不会为服务器接通主电源。两种通电策略为：

策略 | 启用 | 禁用
--- | --- | ---
Auto-Power-On Host on Boot | 启用此选项后，服务处理器将自动为服务器接通主电源。 | 禁用此选项（默认设置）后，将不会为服务器接通主电源。
Set Host to Last Power State on Boot | 启用此选项后，服务处理器将根据服务器的上一电源状态自动为服务器接通主电源。 SP 会在电源状态发生更改至少 10 秒之后自动跟踪上一电源状态，并将服务器恢复到所记住的上一电源状态。 | 禁用此选项（默认设置）后，上一电源状态将不会应用到服务器。

##### 相关信息

- 使用 Oracle ILOM Web 界面配置管理策略

- 使用 Oracle ILOM CLI 来配置管理策略

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |