跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 控制下一个引导设备

使用 Oracle ILOM，可以远程控制下次打开电源时哪个设备将成为下一个引导设备。"Next Boot Device" 设置的可用状态包括以下状态。这些设置将在下次主机引导时生效，并绕过当前 BIOS 引导顺序设置。

- Default－不覆盖 BIOS 设置。还清除之前选择的任何选项。

- PXE－主机将遵循 PXE 规范从网络进行引导。

- Disk－主机将从 BIOS 所确定的第一个磁盘进行引导。

- Diagnostic－主机将引导至诊断分区（如果已配置）。

- CD-ROM－主机将从连接的 CD-ROM 或 DVD 设备进行引导。

- BIOS－主机将引导至 BIOS 设置屏幕。

有关如何在 Oracle ILOM 中配置 "Next Boot Device" 设置的信息，请参阅《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改 x86 管理系统上的下一个引导设备”。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |