Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

### Configuration d'un groupe de périphériques sur le cluster principal

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

- Lire les directives et les conditions requises dans les sections suivantes :

  - Présentation du logiciel Availability Suite dans un cluster

  - Directives pour la configuration de la réplication de données basée sur les hôtes entre les clusters

- Définir les clusters principal et secondaire comme décrit dans Connexion et installation des clusters.

1. Accédez au noeud `nodeA` en prenant le rôle octroyant une autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.

   Le noeud `nodeA` est le premier noeud du cluster principal. Pour un rappel de quel noeud correspond à `nodeA`, reportez-vous à la Figure A-7.

2. Créez un ensemble de métadonnées pour contenir les données NFS et la réplication associée.

       nodeA# metaset -s nfsset a -h nodeA nodeB

3. Ajoutez des disques à l'ensemble de métadonnées.

       nodeA# metaset -s nfsset -a /dev/did/dsk/d6 /dev/did/dsk/d7

4. Ajoutez des médiateurs à l'ensemble de métadonnées.

       nodeA# metaset -s nfsset -a -m nodeA nodeB

5. Créez les volumes requis (ou métapériphériques).

   Créez deux composants d'un miroir.

       nodeA# metainit -s nfsset d101 1 1 /dev/did/dsk/d6s2
       nodeA# metainit -s nfsset d102 1 1 /dev/did/dsk/d7s2

   Créez le miroir avec un des composants :

       nodeA# metainit -s nfsset d100 -m d101

   Attachez l'autre composant au miroir et autorisez-le à synchroniser :

       nodeA# metattach -s nfsset d100 d102

   Créez des partitions logicielles à partir du miroir en suivant ces exemples :

   - d200 - Données NFS (volume principal) :

         nodeA# metainit -s nfsset d200 -p d100 50G

   - d201 - Volume de copie ponctuel pour les données NFS :

         nodeA# metainit -s nfsset d201 -p d100 50G

   - d202 - Volume bitmap ponctuel :

         nodeA# metainit -s nfsset d202 -p d100 10M

   - d203 - Volume bitmap shadow distant :

         nodeA# metainit -s nfsset d203 -p d100 10M

   - d204 - Volume pour les informations de configuration `SUNW.NFS` Solaris Cluster :

         nodeA# metainit -s nfsset d204 -p d100 100M

6. Créez des systèmes de fichiers pour les données NFS et le volume de configuration.

       nodeA# yes | newfs /dev/md/nfsset/rdsk/d200
       nodeA# yes | newfs /dev/md/nfsset/rdsk/d204

Étapes suivantes

Passez à la section Configuration d'un groupe de périphérique sur le cluster secondaire.

Copyright © 2000, 2012, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |