Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Administration des interconnexions de cluster

Cette section présente les procédures de reconfiguration des interconnexions de cluster, telles qu'un adaptateur de transport intracluster et un câble de transport intracluster. Ces procédures requièrent l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster.

En règle générale, vous pouvez utiliser la commande `clsetup` pour administrer le transport intracluster des interconnexions de cluster. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clsetup`(1CL). Toutes les commandes d'interconnexion de cluster doivent être exécutées à partir d'un noeud de cluster global.

Pour les procédures d'installation logicielle du cluster, reportez-vous au manuel Guide d’installation du logiciel Oracle Solaris Cluster. Pour les procédures de maintenance des composants matériels du cluster, reportez-vous au Oracle Solaris Cluster 4.1 Hardware Administration Manual .

Remarque - Vous pouvez généralement choisir d'utiliser le nom du port par défaut, le cas échéant, pendant les procédures d'interconnexion de cluster. Le nom du port par défaut est égal au numéro d'ID du noeud hébergeant les extrémités de l'adaptateur du câble.

Tableau 7-1 Liste des tâches : administration d'une interconnexion de cluster

Tâche | Instructions
--- | ---
Administration du transport intracluster à l'aide de l'utilitaire `clsetup`(1CL). | Accès aux utilitaires de configuration du cluster
Vérification de l'état de l'interconnexion de cluster à l'aide de la commande `clinterconnect status`. | Vérification de l'état de l'interconnexion de cluster
Ajout d'un câble, d'un adaptateur ou d'un commutateur de transport intracluster l'aide de l'utilitaire `clsetup`. | Ajout de câbles, d'adaptateurs ou de commutateurs de transport intracluster
Suppression d'un câble, d'un adaptateur ou d'un commutateur de transport intracluster l'aide de l'utilitaire `clsetup`. | Suppression de câbles, adaptateurs ou commutateurs de transport intracluster
Activation d'un câble de transport intracluster à l'aide de l'utilitaire `clsetup`. | Activation d'un Câble de transport intracluster
Désactivation d'un câble de transport intracluster à l'aide de l'utilitaire `clsetup`. | Désactivation d'un Câble de transport intracluster
Détermination du nombre d'instances d'un adaptateur de transport. | Détermination du numéro d'instance d'un adaptateur de transport
Modification de l'adresse IP ou de la plage d'adresses d'un cluster existant. | Modification de l'adresse du réseau privé ou de la plage d'adresses d'un cluster existant

### Reconfiguration dynamique avec des interconnexions de cluster

Certains points sont à prendre en considération, lorsque vous effectuez des opérations de reconfiguration dynamique sur les interconnexions de cluster.

- Toutes les conditions requises, les procédures et les restrictions documentées pour la fonction de reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris s'appliquent également au support de reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris Cluster (à l'exception des opérations de quiescence du système d'exploitation). Par conséquent, reportez-vous à la documentation de la fonction de reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris avant d'utiliser cette fonction avec Oracle Solaris Cluster. Vous devez vous concentrer tout particulièrement sur les problèmes affectant les périphériques d'E/S se trouvant en dehors du réseau, lors de la phase de séparation de la reconfiguration dynamique.

- Oracle Solaris Cluster rejette les opérations de suppression de carte de la reconfiguration dynamique effectuées sur les interfaces d'une interconnexion privée et active.

- Vous devez supprimer l'ensemble d'un adaptateur actif du cluster pour pouvoir effectuer une opération de reconfiguration dynamique ou une opération d'interconnexion active du cluster. Pour ce faire, utilisez le menu `clsetup` ou les commandes appropriées.

| Attention - Dans Oracle Solaris Cluster, chaque noeud du cluster doit disposer au moins d'un chemin d'accès fonctionnel pointant vers chacun des noeuds du cluster. Vous ne devez pas désactiver l'interface de l'interconnexion privée prenant en charge le dernier chemin d'accès existant pointant vers chacun des noeuds du cluster.

Terminez les procédures suivantes selon l'ordre indiqué, lorsque vous effectuez des opérations de reconfiguration dynamique sur des interfaces de réseau public.

Tableau 7-2 Liste des tâches : reconfiguration dynamique avec des interfaces de réseau public

Tâche | Instructions
--- | ---
1. Désactivation et suppression de l'interface de l'interconnexion active. | Reconfiguration dynamique avec des interfaces de réseau public
2. Réalisation de l'opération de reconfiguration dynamique sur l'interface de réseau public. |

## Vérification de l'état de l'interconnexion de cluster

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes de Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

Il n'est pas nécessaire de vous connecter en tant que rôle `root` pour suivre cette procédure.

1. Vérifiez l'état de l'interconnexion de cluster.

       % clinterconnect status

2. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les messages d'état les plus fréquents.

   Message d'état | Description et action possible
   --- | ---
   `Path online` | Le chemin d'accès fonctionne correctement. Aucune action n'est nécessaire.
   `Path waiting` | Le chemin d'accès est en cours d'initialisation. Aucune action n'est nécessaire.
   `Faulted` | Le chemin d'accès ne fonctionne pas. Il peut s'agir d'un état temporaire, comme lorsque les chemins d'accès sont en attente et passent ensuite en ligne. Si le message persiste, lorsque vous exécutez à nouveau la commande `clinterconnect status`, vous devez effectuer une action corrective.

Exemple 7-1 Vérification de l'état de l'interconnexion de cluster

L'exemple suivant met en évidence l'état d'une interconnexion fonctionnelle du cluster.

    % clinterconnect status
    -- Cluster Transport Paths --
                        Endpoint             Endpoint             Status
                        --------             --------             ------
      Transport path:   phys-schost-1:net0   phys-schost-2:net0   Path online
      Transport path:   phys-schost-1:net4   phys-schost-2:net4   Path online
      Transport path:   phys-schost-1:net0   phys-schost-3:net0   Path online
      Transport path:   phys-schost-1:net4   phys-schost-3:net4   Path online
      Transport path:   phys-schost-2:net0   phys-schost-3:net0   Path online
      Transport path:   phys-schost-2:net4   phys-schost-3:net4   Path online

## Ajout de câbles, d'adaptateurs ou de commutateurs de transport intracluster

Pour plus d'informations sur la configuration requise pour le transport de cluster privé, reportez-vous à la section Interconnect Requirements and Restrictions du manuel Oracle Solaris Cluster 4.1 Hardware Administration Manual.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes de Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Assurez-vous que les câbles de transport intracluster physiques sont installés.

   Pour connaître la procédure d'installation d'un câble de transport intracluster, reportez-vous au manuel Oracle Solaris Cluster 4.1 Hardware Administration Manual.

2. Prenez le rôle `root` sur n'importe quel noeud dans le cluster.
3. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       # clsetup

   Le menu principal s'affiche.

4. Saisissez le numéro correspondant à l'option d'affichage du menu Cluster Interconnect (Interconnexion de cluster).
5. Saisissez le numéro correspondant à l'option d'ajout d'un câble de transport.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées.

6. Saisissez le numéro qui correspond à l'option d'ajout de l'adaptateur de transport à un noeud.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées.

   Si vous envisagez d'utiliser l'un des adaptateurs suivants pour l'interconnexion de cluster, ajoutez l'entrée appropriée au fichier `/etc/system` sur chaque noeud du cluster. Cette entrée prend effet à l'initialisation suivante du système.

   Adaptateur | Entrée
   --- | ---
   nge | set nge:nge_taskq_disable=1
   e1000g | set e1000g:e1000g_taskq_disable=1

7. Saisissez le numéro correspondant à l'option d'ajout d'un commutateur de transport.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées.

8. Assurez-vous que le câble, l'adaptateur ou le commutateur de transport intracluster est ajouté.

       # clinterconnect show node:adapter,adapternode
       # clinterconnect show node:adapter
       # clinterconnect show node:switch

Exemple 7-2 Ajout d'un câble, adaptateur ou commutateur de transport intracluster

L'exemple suivant montre comment ajouter un câble, adaptateur ou commutateur de transport intracluster à un noeud à l'aide de l'utilitaire `clsetup`.

    [Ensure that the physical cable is installed.]
    [Start the clsetup utility:]
    # clsetup
    [Select Cluster interconnect]

    [Select either Add a transport cable,
    Add a transport adapter to a node,
    or Add a transport switch.}
    [Answer the questions when prompted.]
       [You Will Need:  ]
    [Information:       Example:[
       node names             phys-schost-1
       adapter names          net5
       switch names           hub2
       transport type         dlpi
    [Verify that the clinterconnect
     command completed successfully:]Command completed successfully.
    Quit the clsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.
    [Verify that the cable, adapter, and switch are added:]
    # clinterconnect show phys-schost-1:net5,hub2
      ===Transport Cables ===
    Transport Cable:              phys-schost-1:net5@0,hub2
      Endpoint1:                  phys-schost-2:net4@0
      Endpoint2:                  hub2@2
      State:                      Enabled

    # clinterconnect show phys-schost-1:net5
    === Transport Adepters for net5
    Transport Adapter:                             net5
      Adapter State:                                 Enabled
      Adapter Transport Type:                        dlpi
      Adapter Property (device_name):                net6
      Adapter Property (device_instance):            0
      Adapter Property (lazy_free):                  1
      Adapter Property (dlpi_heartbeat_timeout):     10000
      Adpater Property (dlpi_heartbeat_quantum):     1000
      Adapter Property (nw_bandwidth):               80
      Adapter Property (bandwidth):                  70
      Adapter Property (ip_address):                 172.16.0.129
      Adapter Property (netmask):                    255.255.255.128
      Adapter Port Names:                            0
      Adapter Port STate (0):                        Enabled

    # clinterconnect show phys-schost-1:hub2

    === Transport Switches ===
    Transport Switch:                              hub2
      Switch State:                                  Enabled
      Switch Type:                                   switch
      Switch Port Names:                             1 2
      Switch Port State(1):                          Enabled
      Switch Port State(2):                          Enabled

Étapes suivantes

Pour vérifier l'état de l'interconnexion de votre câble de transport intracluster, reportez-vous à la section Vérification de l'état de l'interconnexion de cluster.

## Suppression de câbles, adaptateurs ou commutateurs de transport intracluster

Utilisez la procédure suivante pour supprimer des câbles de transport de cluster, des adaptateurs de transport et des commutateurs de transport d'une configuration de noeud. Lorsqu'un câble est déconnecté, les deux extrémités du câble restent configurées. Vous ne pouvez pas supprimez un adaptateur, si ce dernier est encore utilisé en tant qu'extrémité d'un câble de transport.

| Attention - Chaque noeud du cluster doit comporter au moins un chemin d'accès de transport fonctionnel pointant vers tous les autres noeuds du cluster. Le cluster ne peut pas contenir deux noeuds isolés l'un de l'autre. Vous devez toujours vérifier l'interconnexion de cluster d'un noeud avant de déconnecter un câble. Vous ne pouvez désactiver la connexion d'un câble que lorsque vous avez vérifié que ce dernier est redondant. En d'autres termes, vous devez vous assurer de l'existence d'une autre connexion. Si vous désactivez le dernier câble fonctionnel d'un noeud, ce dernier ne fait plus partie du cluster.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes de Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Prenez le rôle `root` sur n'importe quel noeud dans le cluster.
2. Vérifiez l'état du chemin d'accès de transport intercluster restant.

       # clinterconnect status

   | Attention - Si vous recevez un message d'erreur tel que "path faulted" lorsque vous tentez de supprimer un noeud se trouvant sur un cluster à deux noeuds, vous devez résoudre ce problème avant de poursuivre cette procédure. Il se peut que le noeud ne soit pas disponible. Si vous supprimez le dernier chemin d'accès fonctionnel, le noeud ne fait plus partie du cluster et cela peut entraîner une reconfiguration de ce dernier.

3. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       # clsetup

   Le menu principal s'affiche.

4. Saisissez le numéro correspondant à l'option d'accès au menu Cluster Interconnect (Interconnexion de cluster).
5. Saisissez le numéro correspondant à l'option de désactivation du câble de transport.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées. Pour ce faire, vous devez connaître les noms des noeuds, des adaptateurs et des commutateurs en question.

6. Saisissez le numéro correspondant à l'option de suppression du câble de transport.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées. Pour ce faire, vous devez connaître les noms des noeuds, des adaptateurs et des commutateurs en question.

   Remarque - Si vous supprimez un câble physique, déconnectez le câble entre le port et le périphérique de destination.

7. Saisissez le numéro correspondant à l'option de suppression de l'adaptateur de transport d'un noeud.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées. Pour ce faire, vous devez connaître les noms des noeuds, des adaptateurs et des commutateurs en question.

   Si vous supprimez un adaptateur physique d'un noeud, reportez-vous au manuel Oracle Solaris Cluster 4.1 Hardware Administration Manual pour connaître les procédures de maintenance matérielle.

8. Saisissez le numéro correspondant à l'option de suppression d'un commutateur de transport.

   Suivez les instructions et saisissez les informations demandées. Pour ce faire, vous devez connaître les noms des noeuds, des adaptateurs et des commutateurs en question.

   Remarque - Vous ne pouvez pas supprimer un commutateur, si les ports de ce dernier sont encore utilisés en tant qu'extrémités d'un câble de transport quelconque.

9. Assurez-vous que le câble, l'adaptateur ou le commutateur a été supprimé.

       # clinterconnect show node:adapter,adapternode
       # clinterconnect show  node:adapter
       # clinterconnect show  node:switch

   Le câble ou l'adaptateur de transport supprimé du noeud ne doit pas être affiché dans le résultat de cette commande.

Exemple 7-3 Suppression d'un câble, adaptateur ou commutateur de transport

L'exemple suivant montre comment supprimer un câble, adaptateur ou commutateur de transport à l'aide de la commande `clsetup`.

    [Assume the root role on any node in the cluster.]
    [Start the utility:]
    # clsetup
    [Select Cluster interconnect.[
    [Select either Remove a transport cable,
    Remove a transport adapter to a node,
    or Remove a transport switch.[
    [Answer the questions when prompted.[
       You Will Need:
       Information            Example:
       node names             phys-schost-1
       adapter names          net0
       switch names           hub1
    [Verify that the clinterconnect
     command was completed successfully:]
    Command completed successfully.
    [Quit the clsetup utility Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
    [Verify that the cable, adapter, or switch is removed:]
    # clinterconnect show phys-schost-1:net5,hub2@0
     ===Transport Cables ===
    Transport Cable:                        phys-schost-1:net5,hub2@0
      Endpoint1:                            phys-schost-1:net5
      Endpoint2:                            hub2@0
      State:                                Enabled

    # clinterconnect show phys-schost-1:net5
    === Transport Adepters for net5
    Transport Adapter:                             net5
      Adapter State:                                 Enabled
      Adapter Transport Type:                        dlpi
      Adapter Property (device_name):                net6
      Adapter Property (device_instance):            0
      Adapter Property (lazy_free):                  1
      Adapter Property (dlpi_heartbeat_timeout):     10000
      Adpater Property (dlpi_heartbeat_quantum):     1000
      Adapter Property (nw_bandwidth):               80
      Adapter Property (bandwidth):                  70
      Adapter Property (ip_address):                 172.16.0.129
      Adapter Property (netmask):                    255.255.255.128
      Adapter Port Names:                            0
      Adapter Port State (0):                        Enabled

    # clinterconnect show hub2
    === Transport Switches ===
    Transport Switch:                                hub2
      State:                                            Enabled
      Type:                                             switch
      Port Names:                                       1 2
      Port State(1):                                    Enabled
      Port State(2):                                    Enabled

## Activation d'un Câble de transport intracluster

Cette option permet d'activer un câble de transport de cluster préexistant.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes de Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Prenez le rôle `root` sur n'importe quel noeud dans le cluster.
2. Démarrez l'utilitaire clsetup.

       # clsetup

   Le menu principal s'affiche.

3. Saisissez le numéro qui correspond à l'option permettant d'accéder au menu Cluster Interconnect (Interconnexion de cluster) et appuyez sur la touche Entrée.
4. Saisissez le numéro qui correspond à l'option d'activation du câble de transport et appuyez sur la touche Entrée.

   Suivez les instructions de l'invite. Vous devez spécifier les noms de l'adaptateur et du noeud de l'une des extrémités du câble que vous tentez d'identifier.

5. Assurez-vous que le câble est activé.

       # clinterconnect show  node:adapter,adapternode

Exemple 7-4 Activation d'un câble de transport intercluster

L'exemple suivant montre comment activer un câble de transport de cluster sur un adaptateur `net0` se trouvant sur le noeud `phys-schost-2`.

    [Assume the root role on any node.]
    [Start the clsetup utility:]
    # clsetup
    [Select Cluster interconnect>Enable a transport cable.[

    [Answer the questions when prompted.[
    [You will need the following information.[
       You Will Need:
    Information: Example:
       node names             phys-schost-2
       adapter names          net0
       switch names           hub1
    [Verify that the scinterconnect
     command was completed successfully:]

    clinterconnect  enable phys-schost-2:net0

    Command completed successfully.
    [Quit the clsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
    [Verify that the cable is enabled:]
    # clinterconnect show  phys-schost-1:net5,hub2
      Transport cable:   phys-schost-2:net0@0 ethernet-1@2    Enabled
      Transport cable:   phys-schost-3:net5@1 ethernet-1@3    Enabled
      Transport cable:   phys-schost-1:net5@0 ethernet-1@1    Enabled

## Désactivation d'un Câble de transport intracluster

Pour arrêter temporairement un chemin d'accès de l'interconnexion de cluster, vous pouvez être amené à désactiver un câble de transport de cluster. Cet arrêt temporaire permet de dépanner une interconnexion de cluster ou de remplacer son matériel.

Lorsqu'un câble est déconnecté, les deux extrémités du câble restent configurées. Vous ne pouvez pas supprimez un adaptateur, si ce dernier est encore utilisé en tant qu'extrémité d'un câble de transport.

| Attention - Chaque noeud du cluster doit comporter au moins un chemin d'accès de transport fonctionnel pointant vers tous les autres noeuds du cluster. Le cluster ne peut pas contenir deux noeuds isolés l'un de l'autre. Vous devez toujours vérifier l'interconnexion de cluster d'un noeud avant de déconnecter un câble. Vous ne pouvez désactiver la connexion d'un câble que lorsque vous avez vérifié que ce dernier est redondant. En d'autres termes, vous devez vous assurer de l'existence d'une autre connexion. Si vous désactivez le dernier câble fonctionnel d'un noeud, ce dernier ne fait plus partie du cluster.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes de Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Prenez le rôle `root` sur n'importe quel noeud dans le cluster.
2. Vérifiez l'état de l'interconnexion de cluster avant de désactiver un câble.

       # clinterconnect status

   | Attention - Si vous recevez un message d'erreur tel que "path faulted" lorsque vous tentez de supprimer un noeud se trouvant sur un cluster à deux noeuds, vous devez résoudre ce problème avant de poursuivre cette procédure. Il se peut que le noeud ne soit pas disponible. Si vous supprimez le dernier chemin d'accès fonctionnel, le noeud ne fait plus partie du cluster et cela peut entraîner une reconfiguration de ce dernier.

3. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       # clsetup

   Le menu principal s'affiche.

4. Saisissez le numéro qui correspond à l'option permettant d'accéder au menu Cluster Interconnect (Interconnexion de cluster) et appuyez sur la touche Entrée.
5. Saisissez le numéro qui correspond à l'option de désactivation du câble de transport et appuyez sur la touche Entrée.

   Suivez les instructions et fournissez les informations demandées. Tous les composants se trouvant sur l'interconnexion de ce cluster seront désactivés. Vous devez spécifier les noms de l'adaptateur et du noeud de l'une des extrémités du câble que vous tentez d'identifier.

6. Assurez-vous que le câble est désactivé.

       # clinterconnect show  node:adapter,adapternode

Exemple 7-5 Désactivation d'un câble de transport intercluster

L'exemple suivant montre comment désactiver un câble de transport de cluster sur un adaptateur `net0` se trouvant sur le noeud `phys-schost-2`.

    [Assume the root role on any node.]
    [Start the clsetup utility:]
    # clsetup
    [Select Cluster interconnect>Disable a transport cable.]

    [Answer the questions when prompted.]
    [You will need the following information.]
      [ You Will Need:]
    Information: Example:
       node names             phys-schost-2
       adapter names          net0
       switch names           hub1
    [Verify that the clinterconnect
     command was completed successfully:]
     Command completed successfully.
    [Quit the clsetup Cluster Interconnect Menu and Main Menu.]
    [Verify that the cable is disabled:]
    # clinterconnect show  -p phys-schost-1:net5,hub2
      Transport cable:   phys-schost-2:net0@0 ethernet-1@2    Disabled
      Transport cable:   phys-schost-3:net5@1 ethernet-1@3    Enabled
      Transport cable:   phys-schost-1:net5@0 ethernet-1@1    Enabled

## Détermination du numéro d'instance d'un adaptateur de transport

Vous devez déterminer le numéro d'instance d'un adaptateur de transport, afin de vous assurer que vous avez ajouté et supprimé le bon adaptateur de transport à l'aide de la commande `clsetup` . Le nom de l'adaptateur est constitué d'une combinaison du type et du numéro d'instance de ce dernier.

1. Recherchez le nom de l'adaptateur à partir de son numéro d'emplacement.

   L'écran suivant est affiché à titre d'exemple et peut ne pas refléter votre configuration matérielle.

       # prtdiag
       ...
       ========================= IO Cards =========================
                                Bus  Max
        IO  Port Bus      Freq Bus  Dev,
       Type     ID  Side Slot MHz  Freq Func State Name Model
       ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- --------------------------------
       XYZ   8    B    2    33   33  2,0  ok    xyz11c8,0-xyz11c8,d665.11c8.0.0
       XYZ   8    B    3    33   33  3,0  ok    xyz11c8,0-xyz11c8,d665.11c8.0.0
       ...

2. Recherchez le numéro d'instance de l'adaptateur à partir de son chemin d'accès.

   L'écran suivant est affiché à titre d'exemple et peut ne pas refléter votre configuration matérielle.

       # grep sci /etc/path_to_inst
       "/xyz@1f,400/pci11c8,o@2" 0 "ttt"
       "/xyz@1f,4000.pci11c8,0@4 "ttt"

3. Recherchez le numéro d'instance de l'adaptateur à partir de son nom et de son numéro d'emplacement.

   L'écran suivant est affiché à titre d'exemple et peut ne pas refléter votre configuration matérielle.

       # prtconf
       ...
       xyz, instance #0
                    xyz11c8,0, instance #0
                   xyz11c8,0, instance #1
       ...

## Modification de l'adresse du réseau privé ou de la plage d'adresses d'un cluster existant

Suivez cette procédure pour modifier une adresse de réseau privé, la plage d'adresses réseau ou les deux.

Avant de commencer

Assurez-vous que le rôle `root` a accès au shell distant (`rsh`(1M)) ou au shell sécurisé (`ssh`(1)) de tous les noeuds du cluster.

1. Réinitialisez tous les noeuds du cluster en mode non cluster en effectuant les sous-étapes suivantes sur chaque noeud du cluster :
   1. Prenez un rôle octroyant une autorisation RBAC de type `solaris.cluster.admin` sur le noeud du cluster à démarrer en mode non cluster.
   2. Arrêtez le noeud à l'aide des commandes `clnode evacuate` et `cluster shutdown`.

      La commande `clnode evacuate` bascule tous les groupes de périphériques du noeud spécifié vers le noeud de prédilection suivant. La commande bascule également tous les groupes de ressources du noeud spécifié vers le noeud de prédilection suivant.

          # clnode evacuate  node
          # cluster shutdown -g0 -y

2. A partir d'un noeud, démarrez l'utilitaire `clsetup`.

   Si vous exécutez l'utilitaire `clsetup` en mode non-cluster, il affiche le menu principal relatif aux opérations correspondant à ce mode.

3. Sélectionnez l'option de menu Changez l'adressage et les plages réseau du transport intracluster.

   L'utilitaire `clsetup` affiche la configuration de réseau privé en cours, puis vous demande si vous souhaitez la modifier.

4. Pour modifier l'adresse IP de réseau privé ou la plage d'adresses IP, saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.

   L'utilitaire `clsetup` affiche l'adresse IP de réseau privé par défaut, `172.16.0.0` et vous demande si vous l'acceptez.

5. Modifiez ou acceptez l'adresse IP de réseau privé.
   - Pour l'accepter et passer à la modification de la plage d'adresses IP, saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.
   - Pour modifier l'adresse IP de réseau privé par défaut :
     1. Saisissez `no` (non) lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous acceptez l'adresse par défaut, puis appuyez sur la touche Entrée.

        L'utilitaire `clsetup` vous invite à saisir la nouvelle adresse IP de réseau privé.

     2. Tapez la nouvelle adresse IP, puis appuyez sur la touche Entrée.

        L'utilitaire `clsetup` affiche le masque de réseau par défaut, puis vous demande si vous l'acceptez.

6. Modifiez ou acceptez la plage d'adresses IP de réseau privé par défaut.

   Le masque de réseau par défaut est `255.255.240.0`. Cette plage d'adresses IP par défaut prend en charge jusqu'à 64 noeuds, 12 clusters de zones et 10 réseaux privés dans le cluster.

   - Pour accepter la plage d'adresses IP par défaut, saisissez `yes`, puis appuyez sur la touche Entrée.
   - Pour modifier la plage d'adresses IP :
     1. Saisissez `no` lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous acceptez la plage d'adresses par défaut, puis appuyez sur la touche Entrée.

        Si vous refusez le masque de réseau par défaut, l'utilitaire `clsetup` vous invite à indiquer le nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster.

     2. Indiquez le nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster.

        En fonction des nombres saisis, l'utilitaire `clsetup` propose deux masques de réseau :

        - Le premier masque de réseau est celui qui est au minimum nécessaire à la prise en charge du nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous avez spécifié.

        - Le second masque de réseau prend en charge deux fois plus de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones par rapport au nombre que vous avez spécifié, et ce, en prévision d'une éventuelle augmentation.

     3. Spécifiez l'un des masques de réseau calculés ou un autre masque de réseau prenant en charge le nombre prévu de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones.
7. Tapez `yes` lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous souhaitez poursuivre la mise à jour.
8. Lorsque vous avez terminé, fermez l'utilitaire `clsetup`.
9. Réinitialisez chaque noeud du cluster en mode cluster en effectuant les sous-étapes suivantes sur chaque noeud :
   1. Initialisez le noeud.

      - Sur les systèmes SPARC, exécutez la commande suivante :

            ok boot

      - Sur les systèmes x86, exécutez les commandes suivantes :

        Lorsque le menu GRUB s'affiche, sélectionnez l'entrée Oracle Solaris appropriée, puis appuyez sur la touche Entrée.

10. Assurez-vous que le noeud a été initialisé sans erreurs et qu'il se trouve en ligne.

        # cluster status -t node

Copyright © 2000, 2012, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |