Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Glossaire

Cette liste définit la terminologie, les abréviations et les acronymes de la documentation d'Oracle VM Server for SPARC.

## A

API

  Interface de programmation d'application

ASN

  Abstract Syntax Notation

`auditreduce`

  Fusionne et sélectionne des enregistrements d'audit à partir de fichiers de piste d'audit (voir la page de manuel `auditreduce`(1M)).

audit

  Utilisation de l'audit du SE Oracle Solaris pour identifier la source des modifications de sécurité

autorisation

  Définition d'une autorisation à l'aide du RBAC du SE Oracle Solaris

## B

`bge`

  Pilote Broadcast Gigabit Ethernet sur périphériques BCM57xx

BSM

  Module de sécurité de base

`bsmconv`

  Active le BSM (voir la page de manuel `bsmconv`(1M)).

`bsmunconv`

  Désactive le BSM (voir la page de manuel `bsmunconv`(1M)).

## C

CD

  Disque compact

CLI

  Interface de ligne de commande

CMT

  Chip multithreading

conformité

  Détermine si la configuration d'un système est en conformité avec un profil de sécurité prédéfini

configuration

  Nom de la configuration de domaine logique enregistrée sur le processeur de service

contraintes

  Les contraintes de Logical Domains Manager sont une ou plusieurs ressources que vous voulez assigner à un domaine particulier. Soit vous recevez toutes les ressources dont vous avez demandé l'ajout au domaine, soit vous ne recevez aucune d'entre elles, en fonction des ressources disponibles.

contrôleur système (SC)

  Voir aussi processeur de services

CPU

  Unité de calcul centrale

CWQ

  Control Word Queue; unité cryptographique

## D

DHCP

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DIO

  E/S directes

DMA

  Le DMA (Direct Memory Access, Accès direct à la mémoire) est la capacité à transférer directement des données entre la mémoire et un périphérique (par exemple, une carte réseau) sans impliquer la CPU.

DMP

  Dynamic Multipathing (Veritas)

domaine

  Voir domaine logique.

domaine d'E/S

  Domaine possédant des périphériques d'E/S physiques auxquels il a directement accès ; le domaine d'E/S partage ces périphériques avec d'autres domaines logiques sous la forme de périphériques virtuels

domaine de contrôle

  Domaine privilégié qui crée et gère d'autres services et domaines logiques à l'aide de Logical Domains Manager

domaine de service

  Domaine logique qui fournit des périphériques, notamment des commutateurs virtuels, des connecteurs de consoles virtuelles et des serveurs de disques virtuels aux autres domaines logiques.

domaine invité

  Utilise les services des domaines d'E/S et de service et est géré par le domaine de contrôle.

domaine logique

  Machine virtuelle composée d'un regroupement logique et discret de ressources, qui dispose d'un système d'exploitation et d'une identité qui lui sont propres au sein d'un système informatique unique. Egalement appelé un domaine.

DPS

  Date plane software (Logiciel de plan de données)

DR

  Reconfiguration dynamique

`drd`

  Démon de reconfiguration dynamique du SE Oracle Solaris 10 pour Logical Domains Manager (voir la page de manuel `drd`(1M)).

DRM

  Gestion dynamique des ressources

DS

  Module de services du domaine (SE Oracle Solaris 10)

DVD

  Disque versatile numérique

## E

EFI

  Interface de microprogramme extensible

E/S

  Périphériques d'E/S, tels que des disques internes et des contrôleurs PCIe, ainsi que les périphériques et adaptateurs qui leur sont associés.

ETM

  Module de gestion des tables de codage (SE Oracle Solaris 10)

## F

FC_AL

  Boucle arbitrée de canal de fibre

FMA

  Architecture de gestion des pannes (Fault Management Architecture)

`fmd`

  Démon du gestionnaire de défauts du SE Oracle Solaris 10 (voir la page de manuel `fmd`(1M)).

fonction physique

  Fonction PCI prenant en charge les fonctionnalités SR-IOV telles que définies dans la norme SR-IOV. Une fonction physique contient la structure des fonctions SR-IOV et est utilisée pour gérer la fonctionnalité SR-IOV. Les fonctions physiques sont des fonctions PCIe à part entière qui peuvent être découvertes, gérées et manipulées comme n'importe quel autre périphérique PCIe. Les fonctions physiques disposent de ressources de configuration complètes et peuvent être utilisées pour configurer ou contrôle le périphérique PCIe.

fonction virtuelle

  Fonction PCI associée à une fonction physique. Une fonction virtuelle est une fonction PCIe allégée qui partage une ou plusieurs ressources physiques avec la fonction physique et avec d'autres fonctions virtuelles associées à la même fonction physique. Les fonctions virtuelles ne peuvent avoir de ressources de configuration que pour leur propre comportement.

`format`

  Utilitaire de partitionnement et de maintenance de disque (voir la page de manuel `format`(1M)).

`fmthard`

  Remplit les étiquettes sur les disques durs (voir la page de manuel `fmthard`(1M)).

FTP

  File Transfer Protocol

## G

Gb

  Gigabit

GLDv3

  Pilote LAN générique version 3.

## H

HDD

  Unité de disque dur

hyperviseur

  Couche de microprogramme interposé entre le système d'exploitation et la couche matérielle

## I

IB

  InfiniBand

IDE

  Integrated Drive Electronics (Electronique d'unité de disque intégrée)

IDR

  Interim Diagnostic Release (Version de diagnostic intermédiaire)

ILOM

  Integrated Lights Out Manager

`ioctl`

  Appel de contrôle d'entrée/sortie

IP

  Internet Protocol

IPMP

  Internet Protocol Network Multipathing

ISO

  Organisation internationale de normalisation

## K

`kaio`

  Entrée/sortie de noyau asynchrone

Ko

  Kilooctet

KU

  Mise à jour du noyau

## L

LAN

  Réseau local

LDAP

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDC

  Canal de domaine logique

`ldm`

  Utilitaire de Logical Domains Manager (voir la page de manuel `ldm`(1M)).

`ldmd`

  Démon de Logical Domains Manager

`lofi`

  Fichier loopback

Logical Domains Manager

  CLI permettant de créer et de gérer des domaines logiques et d'allouer les ressources aux domaines

LUN

  Numéro d'unité logique

## M

MAC

  Adresse de contrôle d'accès au média, que Logical Domains peut assigner automatiquement ou que vous pouvez assigner manuellement

MAU

  Unité arithmétique modulaire

Mo

  Méga-octet

MD

  Description de la machine dans la base de données du serveur

`mem`, `memory`

  Unité de mémoire - Taille par défaut en octets ou indiquée en giga-octets (`G`), kilooctets (`K`) ou méga-octets (`M`). Mémoire virtualisée du serveur qui peut être allouée aux domaines invités.

`metadb`

  Crée et supprime les répliques de la base de données d'état des métapériphériques Solaris Volume Manager (voir la page de manuel `metadb`(1M)).

`metaset`

  Configure les ensembles de disques (voir la page de manuel `metaset`(1M)).

`mhd`

  Opérations de contrôle de disque multihôte (voir la page de manuel `mhd`(7i)).

MIB

  Base MIB (Management Information Base)

MMF

  Fibre multimode

MMU

  Unité de gestion de la mémoire

`mpgroup`

  Nom du groupe multipathing pour le basculement du disque virtuel

`mtu`

  Unité de transmission maximale

## N

NAT

  Network Address Translation

`ndpsldcc`

  Client de canal de domaine logique DPS Netra Voir aussi `vdpcc`.

`ndpsldcs`

  Service de canal de domaine logique DPS Netra. Voir aussi `vdpcs`.

NFS

  Network File System

NIS

  Network Information Services (Services d'information réseau)

NIU

  Unité d'interface réseau (serveurs Sun SPARC Enterprise T5120 et T5220 d'Oracle)

NTS

  Serveur de terminal réseau

NVRAM

  Mémoire à accès aléatoire non volatile

`nxge`

  Pilote pour un adaptateur Ethernet 10 Gb NIU

## O

OID

  Identificateur d'objet sous forme de séquence numérique identifiant chacun des objets présents dans une base MIB (Management Information Base, base d'informations de gestion) de manière unique.

OVF

  Format de virtualisation ouvert

## P

P2V

  Outil de conversion physique-à-virtuel de Logical Domains

PA

  Adresse physique

PCI

  Bus d'interconnexion de composants périphériques

PCIe

  Bus PCI EXPRESS

PCI-X

  Bus étendu PCI

`pcpu`

  CPU physique

`physio`

  Entrée/sortie physique

PICL

  Informations de plate-forme et bibliothèque de contrôle

`picld`

  Démon PICL (voir la page de manuel `picld`(1M)).

PM

  Gestion de l'alimentation de la mémoire et des CPU virtuelles

`praudit`

  Imprime le contenu d'un fichier de piste d'audit (voir la page de manuel `praudit`(1M)).

PRI

  Priorité

processeur de service (SP)

  SP, également appelé contrôleur de système (SC), surveille et exécute la machine physique.

PROM

  Mémoire morte programmable

## R

RA

  Adresse réelle

RAID

  Redundant Array of Inexpensive Disks

RBAC

  Contrôle d'accès basé sur les rôles

réduction

  Installation du nombre minimum de packages nécessaires du SE Oracle Solaris principal

RPC

  Appel de procédure à distance

## S

SASL

  Authentification simple et couche de sécurité

SAX

  API simple pour l'analyseur syntaxique XML, qui traverse un document XML. L'analyseur syntaxique SAX est basé sur les événements et utilisé principalement pour la transmission de données en continu.

SCSI

  Small Computer System Interface

SE

  Système d'exploitation

sécurisation

  Modification de la configuration du SE Oracle Solaris pour améliorer la sécurité.

SMA

  Agent de gestion du système

SMF

  Utilitaire de gestion des services

SMI

  Structure des informations de gestion

SNMP

  Protocole SNMP

SR-IOV

  Virtualisation d'E/S à root unique

SSH

  Shell sécurisé

`ssh`

  Commande Shell sécurisé (voir la page de manuel `ssh`(1)).

`sshd`

  Démon de Shell sécurisé (voir la page de manuel `sshd`(1M)).

SunVTS

  Sun Validation Test Suite

`svcadm`

  Manipule les instances de service (voir la page de manuel `svcadm`(1M)).

## T

TCP

  Protocole TCP

TLS

  Transport Layer Security

## U

UDP

  Protocole UDP (User Diagram Protocol)

UFS

  Système de fichiers UNIX

unicast

  Communication réseau ayant lieu entre un émetteur unique et un récepteur unique

USB

  Universal Serial Bus

`uscsi`

  Interface de commande SCSI utilisateur (voir la page de manuel `uscsi`(7I)).

UTP

  Paire torsadée non blindée

## V

`var`

  Variable

VBSC

  Contrôleur système de lame virtuelle

`vcc`, `vconscon`

  Service du concentrateur de console virtuelle avec une plage de ports spécifique pour assigner des domaines invités

`vcons`, `vconsole`

  Console virtuelle pour accéder aux messages au niveau du système. Une connexion est établie en connectant le service `vconscon` dans le domaine de contrôle à un port spécifique.

`vcpu`

  Unité de calcul centrale virtuelle Chaque coeur dans un serveur est représenté par une CPU virtuelle.

`vdc`

  Client de disque virtuel

`vdisk`

  Un disque virtuel est un périphérique en mode bloc générique associé à différents types de périphériques physiques, de volumes ou de fichiers.

`vdpcc`

  Client de canal de plan de données virtuelles dans un environnement DPS Netra

`vdpcs`

  Client de service de plan de données virtuelles dans un environnement DPS Netra

`vds`, `vdiskserver`

  Le serveur de disque virtuel vous permet d'importer des disques virtuels dans un domaine logique

`vdsdev`, `vdiskserverdevice`

  Le périphérique de serveur de disque virtuel est exporté par le serveur de disque virtuel. Le périphérique peut être un disque entier, une tranche sur le disque, un fichier ou un volume de disque.

VNIC

  Carte d'interface réseau virtuelle, c'est-à-dire instanciation virtuelle d'un périphérique réseau physique pouvant être créée à partir du périphérique réseau physique et assignée à une zone.

VLAN

  Réseau local virtuel

`vldc`

  Service de canal de domaine logique virtuel

`vldcc`

  Client de canal de domaine logique virtuel

`vnet`

  Le périphérique réseau virtuel implémente un périphérique Ethernet virtuel et communique avec les autres périphériques `vnet` du système à l'aide du commutateur réseau virtuel (`vswitch`)

vNTS

  Service de terminal réseau virtuel

`vntsd`

  Démon du serveur de terminal réseau virtuel du SE Oracle Solaris 10 pour les consoles Logical Domains (voir la page de manuel `vntsd`(1M)).

`volfs`

  Système de fichiers de gestion du volume (voir la page de manuel `volfs`(7FS)).

`vsw`, `vswitch`

  Commutateur de réseau virtuel qui connecte les périphériques du réseau virtuel au réseau externe et commute également les paquets entre eux

VTOC

  Table des matières du volume

VxDMP

  Veritas Dynamic Mutipathing

VxVM

  Veritas Volume Manager

## W

WAN

  Réseau étendu

## X

XFP

  eXtreme Fast Path

XML

  Extensible Markup Language

XMPP

  Extensible Messaging and Presence Protocol

## Z

ZFS

  Système de fichiers Zettabyte (SE Oracle Solaris 10)

`zpool`

  Pool de stockage ZFS (voir la page de manuel `zpool`(1M)).

ZVOL

  Pilote d'émulation de volume ZFS

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |