Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Problèmes résolus

Les demandes d'amélioration (DA) et les bogues suivants ont été résolus dans la version d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 :

6773569

  Demande d'amélioration : la base de données des contraintes doit être associée à la configuration enregistrée

6885505

  Demandes d'amélioration : la migration de domaine devrait être possible en mode élastique de gestion d'alimentation

885507

  Demandes d'amélioration : la stratégie de ressources DRM devrait fonctionner en mode élastique de gestion d'alimentation

908016

  Demande d'amélioration : la commande ldm stop devrait déclencher un arrêt en douceur de Solaris

963878

  Demande d'amélioration: une solution devrait exister pour récupérer l'utilisation de l'alimentation du domaine invité sur LDoms

968937

  La commande ldm remove-reconf ne devrait pas prendre plus d'un invité pour argument

973950

  Demande d'amélioration : l'interface XML v2 de Logical Domains Manager devrait être désapprouvée

978306

  Demande d'amélioration : prise en charge des E/S directes et IOV pour les domaines root non primary

978990

  La limite supérieure du contrôle de débit devrait être <= DRM's; la stratégie DRM a une utilisation allouée normalisée, la stratégie PM a une utilisation normalisés active

6978992

  L'association d'un domaine devrait impliquer que la mémoire et les CPU utilisent le même socket de CPU

6979530

  La commande ldm ls devrait signaler des informations relatives à l'utilisation normalisée

6987355

  Demande d'amélioration : prise en charge par LDoms de la fonction SR-IOV dynamique

7022157

  L'interface d'utilisation devrait permettre de spécifier une durée moyenne d'historique

7041077

  LDoms prend en charge la nouvelle stratégie PM qui permet uniquement d'obtenir des états de PM à faible impact

7045735

  Demande d'amélioration : le moteur de la carte de stratégie DR devrait fonctionner pour les ressources CPU et mémoire

7048756

  Demande d'amélioration : prise en charge de la fonction d'E/S directes dynamiques (DDIO) dans Logical Domains Manager

7056931

  La mention "Ne modifiez pas le threading au cours d'une reconfiguration dynamique" devrait apparaître de manière explicite dans les documentations

7058702

  Les disques des domaines primary et invités sont corrompus lorsqu'un disque physique est utilisé pour un invité

7061067

  Demande d'amélioration : révision de la prise en charge bootset

7066689

  Demande d'amélioration : amélioration de la reconfiguration retardée pour SR-IOV

7079864

  Demande d'amélioration : prise en charge par LDoms de la stratégie DR pour les domaines physiques

7082776

  Demande d'amélioration : la base MIB de LDOM devrait être prise en charge sur S11

7095265

  Demande d'amélioration : description des régions d'alimentation des CPU pour le moteur d'affinité

7099222

  Demande d'amélioration : Logical Domains Manager devrait accepter les mises à jour PRI pour les cartes DR et l'architecture PM & FMA.

7107827

  L'annulation de la configuration retardée ne restaure pas la valeur extended-mapin-space.

7108333

  Demande d'amélioration : plus de prise en charge de la carte DR pour mauvaise gestion

7117133

  Panique du domaine primary en cas de répétitions de la définition/de l'annulation de la reconfiguration différée du paramètre extended-mapin-space

7121052

  Prise en charge du nettoyage non nécessaire pour la gestion de l'alimentation basée sur DR dans le code de base

7121968

  Rappel d'affection ou de ressources interrompues non utilisées pour le domaine primary

7125579

  ldm renvoie la valeur 0 lors d'un échec pour le démarrage de la commande ldg

7129548

  L'UUID n'est pas immédiatement enregistré dans la MD pour les domaines associés s'il n'existe pas au préalable

7130425

  Fuite de mémoire dans parse_mblock_str

7130693

  La contrainte whole-core n'est pas gérée correctement si les CPU ne sont pas modifiées

7130880

  Demande d'amélioration : les options rc-add-policy et iov=on/off devraient activer les fonctions IOV pour un complexe root

7130886

  Demande d'amélioration : séquençage de carte DR de suppression/restauration des complexes root

7130892

  Demande d'amélioration : suivi par la carte DR des contraintes d'E/S évacuées

7130897

  Demande d'amélioration : prise en charge du mode reprise pour la configuration d'E/S

7131283

  Ajout des pages de manuel d'Oracle VM Server for SPARC 2.2

7131323

  Echec de la migration des domaines coeur nommés si la machine cible a des coeurs occupés ou non existants

7131616

  Demande d'amélioration : création de noeuds de lien cohérents dans la stratégie PM et modification de PM de façon à ce qu'elle signale les associations existantes

7131701

  Etape de reconfiguration dynamique des CPU ignorée car la dernière unité cryptographique n'a pas pu être supprimée d'un domaine actif

7133098

  Seule la commande set-vcpu devrait fonctionner avec les coeurs nommés et la commande add|set|rm-core n'est pas synchronisée avec add|set|rm-vcpu -c

7133885

  ldmd effectue un vidage des coeurs (do_hv_pm_aync) sur les systèmes exécutant s10u9_14a

7133898

  PM : ajout d'un code défensif pour se préserver des chaînes de budget invalides du processeur de service

7134203

  La configuration SDIO n'est pas reconstruite correctement lorsque 'ldm init-system -r -i filename.xml' est utilisé

7138875

  P2V n'échoue pas correctement sur les partitions logicielles svm

7141650

  MIB : ldomVdsdevTable affiche deux fois les détails vdsdev

7141913

  Lorsque set-vcpu déclenche une reconfiguration retardée, un message de sortie redondant s'affiche parfois

7142319

  Impossible d'ajouter les VF au domaine primary après l'annulation de la reconfiguration retardée

7143201

  Migration d'invités avec MAU entre plusieurs CPU vers des plates-formes ne comportant pas de MAU.

7143228

  Demande d'amélioration : LDoms doit conserver la contrainte whole-core pour toutes les migrations

7143721

  Impossible de créer un commutateur virtuel avec l'API Java, le pilote XMPP refuse l'opération

7144570

  Il arrive que la migration échoue à partir d'un système Logical Domains Manager 2.2 vers un système 2.1

7145279

  LDoms2.2_19 Logical Domains Manager tombe en panne lorsque la configuration SDIO LDoms 2.1 est présente

7145332

  Le listing ldm ls-io -p a été modifié au cours du remplacement de l'automatisation existante dans ldoms_2.2

7145927

  Les variables LDoms modifiées par la commande eeprom à l'affichage du SE ne restent pas toujours affichées lorsque ldmd est en cours d'exécution

7146256

  LDoms/SR-IOV : le périphérique ConnectX devrait avoir un nom plus approprié que "IOVGEN"

7146294

  LDoms/PM ne s'adapte pas aux ID de puce des CPU non séquentielles et essaye de ranger tous les strands sur un noeud

7146725

  La commande 'ldm init-system -r -i filename.xml' ne réinitialise pas le domaine primary

7146726

  Message d'erreur non approprié pour le volume vdsdev manquant sur la cible : migration en cours

7147314

  ldm ne devrait pas autoriser un nom backend vide

7148196

  Parfait 0.5 détecte une double libération dans pm_pap_sat.c et des fuites du descripteur de fichier dans différents fichiers

7148225

  Echec de la migration des domaines avec contrainte whole-core du patch 2.2 au patch 2.1

7148403

  ldm list-io -l -p affiche <device>, <device> pour les bus, au lieu de <device>, <alias>

7149350

  Demande d'amélioration : il faut signaler au SP lorsque le premier invité est créé par Logical Domains Manager

7150238

  ldoms-incorporation a besoin que facet.version-lock soit défini correctement pour que ldomsmanager ne soit pas contraint

7151100

  Certaines configurations mblock supérieures ou certaines liaisons PA défectueuses peuvent entraîner une revendication

7151870

  Les pages de manuel en japonais doivent être ajoutées aux manifestes IPS 2.2

7151952

  Renforcement du parser XML (FUZZ testing)

7152464

  Le message d'abandon "Contenus HV MD invalides" s'affiche lors d'une tentative de démarrage de T3-2 avec une configuration SP de domaine maximum enregistrée

7152717

  Les pages de manuel LDoms se réfèrent toutes à "SunOS 5.10" (même celles qui traitent de S11)

7153153

  La boîte bloque lorsque le threading n'est pas correct lorsque la contrainte whole-core est appliquée

7153753

  L'association d'affinité devrait appeler les fonctions PM à effectuer des sélections de mémoire

7154009

  La représentation XML d'un domaine invité avec les périphériques VF ne stocke pas les VF en tant que contraintes.

7154012

  Les sorties analysables des contraintes ldm list-c ont 'dev' qui affiche les alias de périphériques et les chemins de périphériques sont manquants

7154306

  'ldm list-spconfig -r' peut renvoyer "Pas de configuration d'enregistrement automatique" lorsque les enregistrements automatiques sont valides

7155044

  ldmd abandonne et redémarre plusieurs fois la fonction extended-mapin-space et annule les opérations de reconfiguration retardée.

7155057

  quickSuite.py "ldm bind ldg8" échoue et le message "Echec de gestion d'alimentation" s'affiche

7155349

  La définition d'emplacements unicast sur un nombre dépassant le maximum autorisé entraîne une réinitialisation à 0

7155386

  La commande ldm init-system signale l'erreur "serveur de disque introuvable"

7156143

  ldmd devrait renvoyer un message d'erreur au FMD lorsque la demande de retrait de page échoue

7156367

  Fuites de mémoire dans pm_testlib

7156537

  Le message "Solaris_audit au_write bad audit descriptor: Bad file number" s'affiche lors du paramétrage des vcpu de ldoms

7156665

  Incident sur ldmd "fatal error: Frag HV MD assign failed" lors de la réinitialisation à l'usinage par défaut.

7157901

  La phase de collecte ldmp2v doit vérifier le statut de zone de façon plus stricte

7158112

  Faux message Logical Domains Manager : Frag assign for '_sys_'/HV MD memory size mismatch, asked for X should be Y

7159011

  M5/T5 : échec de l'initialisation de la migration au démarrage de Logical Domains Manager

7159667

  L'ajout de volumes vnet après un manque de LDC sur le système entraîne l'arrêt et le redémarrage de ldmd SEGV

7160362

  Echec des enregistrements d'un grand nombre de configurations spconfig par ldmd en raison de la réduction des délais d'attente

7160502

  Impossible de "réassocier" le domaine invité si certains strands CPU sont désactivés sur ILOM

7160611

  Le package système/ldoms/ldomsmanager envoie des liens symboliques interrompus

7165101

  ldmd effectue un dump noyau & se met en mode maintenance lors de la tentative d'annulation de la reconfiguration retardée de rm-io post

7165182

  Demande d'amélioration : ajout de capacités d'autorisation au module Observability

7165765

  Logical Domains Manager devrait fournir des données d'utilisation vcpu normalisée pour DRM/PM

7167990

  Le type de reconfiguration retardée n'est pas conservé après redémarrage de ldmd

7170494

  Demande d'amélioration : possibilité pour LDoms de consigner tous les messages de console invitée

7171249

  La sortie ldm ls-io affiche de manière erronée les PF niantic même après l'assignation de la carte (DIO) au domaine invité

7171751

  Domaine inactif avec threading=max-ipc affiche une utilisation de 88 %

7171754

  L'envoi des contenus XML/XMPP v2 avec la version v3 entraîne un dump noyau de ldmd

7172993

  Demande d'amélioration : ajouter à Logical Domains Manager la prise en charge des modules d'objets partagés spécifiques aux plates-formes

7173266

  Les domaines avec threading=max-ipc loses VCPUs après redémarrage de Logical Domains Manager

7173298

  Logical Domains Manager abandonne lorsqu'il ne parvient pas à allouer un frag aux domaines d'E/S

7174142

  Ajout de la propriété pm-address-congruence-offset aux noeuds mblock pour la gestion de l'alimentation de la mémoire

7174287

  L'ajout des mises à jour vnet ne génère pas de déroutements ldomVnetChange

7174429

  Consolidation : remplacement de l'utilisation de strcpy par strlcpy

7175045

  ldmd effectue un dump noyau lorsque que des tentatives d'opérations {add|rm}-core de cas limites sont effectuées

7175088

  ldomVconsGroupName affiche des informations antérieures après un changement de nom de groupe à l'aide de la commande ldm set-vcons

7175500

  Les fonctions SNMP MIB ne gèrent pas les noms des nouveaux utilisateurs de manière sécurisée

7175682

  DIOV: remove-io <slot> primary devrait supprimer les emplacements de manière non dynamique à l'aide de non-diov FW

7175721

  Guide d'administration LDoms 2.2 : ldomMIB manquant dans l'arborescence mib

7176144

  Les fonctions SNMP MIB ne sont pas décrites dans Oracle VM Server for SPARC 2.2

7176492

  Demande d'amélioration : LDoms PM devrait être un objet partagé externe et chargeable

7177033

  Suppression de strcpy from mib/*.c

7177928

  RFE : prise en charge de la fonction de notification des erreurs de domaine invité Fujitsu M10 sur OVM

7177931

  RFE : capacité à la demande avec OVM for SPARC sur système Fujitsu M10

7177934

  Demande d'amélioration : prise en charge de HV Debug

7177935

  Demande d'amélioration : prise en charge de la collecte d'informations de la carte PCI-Express sur XSCF

7177936

  RFE : prise en charge de la gestion de l'alimentation Fujitsu M10 dans OVM

7177938

  RFE : prise en charge de la fonctionnalité RAS Fujitsu M10 dans OVM

7177940

  RFE : prise en charge Fujitsu M10 OVM de l'arrêt ordonné initié par le SP

7177942

  RFE : prise en charge du coeur de Système Fujitsu M10 par OVM

7178111

  Les bases de données de contrainte doivent coder les caractères spéciaux

7178596

  set-core échoue et un message s'affiche indiquant un total incorrect de coeurs disponibles

7178739

  La sortie des listes de contrainte XML doit coder les caractères spéciaux

7178785

  install-ldm devrait afficher un avertissement et se fermer lorsque le SE n'est pas S10

7179408

  La documentation LDoms n'est pas précise dans la section "Procédure de contrôle des accès sur toutes les consoles de domaine"

7180788

  Demande d'amélioration : création de packages IPS pour MIB et des bibliothèques de test

7181593

  Parfait 1.0 signale des erreurs de fuite de mémoire et de fichier dans le code de base de Logical Domains Manager

7181955

  RFE : prise en charge de la migration inter-CPU entre les serveurs Fujitsu M10 et T series

7182069

  La modification du MTU vnet ne déclenche aucun déroutement MIB

7182744

  La modification des vsw mtu, vlan et inter-vnet-link ne déclenche aucun déroutement

7182786

  LDOMSAG : chapitre 1 le domaine de service nécessite une légère modification

7182849

  LDOMSAG : ajout d'une image iso

7182850

  LDOMSAG : propriété ldm inter-vnet-link

7185428

  Les propriétés spécifiques aux périphériques d'un vf détruites par évacuation de carte doivent être enregistrées/restaurées

7186029

  Ajustement des valeurs de contrainte de la stratégie PM

7186242

  ldm ls-devices -a core affiche un id de coeur défectueux après des opérations d'ajout de CMU

7186417

  La collecte ldmp2v s'annule en indiquant qu'il manque un patchadd au lieu d'indiquer que S11 n'est pas pris en charge

7186631

  La commande 'eeprom' Solaris se met en pause en raison de téléchargements MD trop longs.

7186982

  Demande d'amélioration : sous-système de reprise après incident pour Logical Domains Manager

7187295

  "ldm set-mem --auto-adj 4G primary" ne parvient pas à ajuster la mémoire à 4G et signale que la mémoire est entièrement utilisée

7187491

  Demande d'amélioration : ajout d'un ventilateur et de données de consommation d'énergie de mémoire à Obs Mod

7187519

  Le code frag Logical Domains Manager devrait signaler les mblock utilisés/disponibles à PM

7187777

  Problème avec la gestion/migration

7188024

  Fusion du répertoire hg avec le répertoire hg source de Logical Domains Manager

7188703

  Ajout de macros DBG pour XML & XMPP et amélioration générale de la sortie debug de XML

7188743

  Nettoyage misc du code XMPP pour le renforcer contre les erreurs

7189524

  Liste noire de carte DR en attente de réalisation du nettoyage pour le scénario de réinitialisation de l'invité

7189675

  Systèmes OPL avec pkg:/group/system/solaris-large-server not svcs -x nettoyés après installation

7190460

  Echec ldmd : fatal error: xmalloc of negative size (-160) at 274 in ldomcli/vcpu_cmds.c

7190896

  Le séquençage DR ne parvient pas à nettoyer lorsqu'un événement de séquençage échoue

7191196

  Configuration du domaine primary avec threading=max-ipc mais pas de contrainte whole-core définie lors de la reconfiguration retardée

7191523

  Demande d'amélioration : la sortie de commande list-io doit être améliorée pour s'adapter à des systèmes plus gros

7191957

  Echec de l'ajout de la configuration ldm T4 avec SysFW 8.4.0

7192032

  frag_pri_reloc() entraîne un dump noyau sur Fujitsu M10

7192369

  Vidage de coeur ldmd lors de la création des invités (start -i <file>) et échec de création des domaines invités multiples

7193510

  pmi_boottime_var_add() effectue un ajout de base de données LDoms dans une reconfiguration retardée

7194230

  Indiquer explicitement que la définition de ldmd/hops sur "0" par défaut ne signifie pas qu'il ne faut pas effectuer une vérification

7195014

  La stratégie pm active n'est pas définie lors de la transition de la stratégie désactivée à la stratégie élastique

7195112

  Type de renvoi incompatible de ldm_add_pciedev()

7195243

  La repopulation des domaines d'E/S évacués ne fonctionne pas

7195390

  IB SR-IOV : ldmd s'arrête lors de la création d'un VF à partir d'une fonction physique IB SR-IOV

7196466

  Le calcul de sample_time PM peut entraîner des débordements

7196473

  ls-constraints CORE COUNT n'a pas lieu d'être dans les domaines sans coeurs complets

7196990

  Collision MAC Address dans un domaine logique lors de la migration ou de l'ajout d'un nouveau volume vnet

7197678

  Demande d'amélioration : autoriser plusieurs vsw par adaptateur de réseau sur Crossbow pour prendre en charge la migration en direct d'OVMM

7198401

  Fuite de mémoire dans iov_bind_vfs (iov_cmd.c)

7198668

  Panique du domaine invité durant dr_mem?dr_mem_configure+0x94

7198799

  Conditions de compétitivité entre handle_mac_response_msg et get_remote_ip_addr

7199008

  add-core et rm-core devraient échouer si la contrainte whole-core n'est pas activée sur le domaine

7199578

  Avertissement : md_notify_guest_state: résultat inattendu 2 Impossible de notifier au SP le premier invité créé

7199876

  Avertissement : l'opération de démarrage de l'invité HV a échoué (7)

7199933

  Demande d'amélioration : outils d'information de plate-forme pour ovs-agent

7201510

  Les OID SNMP pour la gestion de l'alimentation de Fujitsu M10 sont incorrects

7201512

  La définition de skip_mblock_t ne correspond pas à mblock_t

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |