Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Différences liées aux fonctions de gestion réseau d'Oracle Solaris 11

Certaines des fonctionnalités de gestion de réseau d'Oracle VM Server for SPARC fonctionnent de manière différente selon qu'un domaine exécute le système d'exploitation Oracle Solaris 10 ou Oracle Solaris 11. Cette section décrit les différences fonctionnelles concernant le périphérique réseau virtuel et le commutateur virtuel Oracle VM Server for SPARC lorsque le système d'exploitation Oracle Solaris 11 est exécuté dans un domaine :

- Configuration du périphérique `vsw` n en tant qu'interface réseau principale afin de permettre à un domaine de service de communiquer avec des domaines invités

  Cette configuration est uniquement pour les domaines qui exécutent le système d'exploitation Oracle Solaris 10. Dans Oracle Solaris 11, un commutateur virtuel utilise la pile réseau Oracle Solaris 11, ce qui permet automatiquement à ses périphériques réseau virtuels de communiquer avec l'interface réseau correspondant à son périphérique backend, telle que `net0` par exemple.

- Utilisation d'un périphérique `etherstub` d'Oracle Solaris 11 en tant que périphérique backend pour créer un commutateur virtuel privé

  L'utilisation de ce périphérique permet à un domaine invité de communiquer avec une zone configurée dans un domaine de service Oracle Solaris 11.

- Utilisation de noms génériques pour le commutateur virtuel et les périphériques réseau virtuels

  Le SE Oracle Solaris 11 attribue des noms génériques pour les périphériques `vsw` n et `vnet` n. Prenez donc garde de ne pas créer de commutateur virtuel avec le périphérique backend qui soit un autre périphérique `vsw` ou `vnet`. Utilisez la commande `dladm show-phys` pour afficher les périphériques physiques réels associés à des noms de périphériques réseau génériques.

- Utilisation de VNIC sur les périphériques commutateur virtuel et réseau virtuel

  Vous ne pouvez pas utiliser des VNIC sur des périphériques `vsw` n et `vnet` n. Toute tentative de création de VNIC sur `vsw` n et `vnet` n échoue. Reportez-vous à la section Oracle Solaris 11 : les zones configurées à l’aide d’une interface réseau automatique risquent de ne pas pouvoir démarrer du manuel Notes de version d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |