Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation du SE Oracle Solaris avec Oracle VM Server for SPARC

Cette section décrit les modifications de comportement du SE Oracle Solaris survenant une fois qu'une configuration a créée par Logical Domains Manager a été instanciée.

### Microprogramme OpenBoot indisponible une fois que le SE Oracle Solaris a démarré

Le microprogramme OpenBoot n'est pas disponible après le démarrage du SE Oracle Solaris, car il a été déchargé de la mémoire.

Pour atteindre l'invite `ok` à partir du SE Oracle Solaris, vous devez arrêter le domaine. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande `halt` du SE Oracle Solaris.

### Arrêt et redémarrage d'un serveur

Lorsque vous effectuez une opération de maintenance nécessitant un cycle d'alimentation du serveur sur un système exécutant le logiciel Oracle VM Server for SPARC, vous devez d'abord enregistrer les configurations actuelles des domaines logiques sur le SP.

### Procédure d'enregistrement des configurations actuelles des domaines sur le SP

- Utilisez la commande suivante.

      # ldm add-config config-name

### N'utilisez pas la commande `psradm`(1M) sur les CPU actives dans un domaine avec gestion de l'alimentation

N'essayez pas de modifier l'état opérationnel d'une CPU active dans un domaine avec gestion de l'alimentation à l'aide de la commande `psradm`.

### Résultat des interruptions du SE Oracle Solaris

Le comportement décrit dans cette section est visible lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyer sur la séquence de touches L1-A lorsque le périphérique d'entrée est défini sur `keyboard`.

2. Entrer la commande `send break` lorsque la console est à l'invite `telnet`.

Après ces types d'interruptions, vous recevez l'invite suivante :

    c)ontinue, s)ync, r)eset, h)alt?

Tapez la lettre représentant ce que vous voulez que le système fasse après ces types d'interruptions.

### Résultats de l'arrêt ou de la réinitialisation du domaine de contrôle

Le tableau suivant indique le comportement attendu suite à l'arrêt ou à la réinitialisation du domaine (`primary)` de contrôle.

Tableau 12-1 Comportement attendu suite à l'arrêt ou à la réinitialisation du domaine de contrôle

Commande | Autre domaine configuré ? | Comportement
--- | --- | ---
`halt` | Non configuré | L'hôte est hors tension et le reste tant qu'il n'est pas remis sous tension au niveau du SP.
| Configuré | Le logiciel redémarre et s'initialise si la variable `auto-boot?=true`. Le logiciel se réinitialise et s'arrête à l'invite ok si la variable `auto-boot?=false`.
`reboot` | Non configuré | Réinitialise l'hôte sans mise hors tension.
| Configuré | Réinitialise l'hôte sans mise hors tension.
`shutdown -i 5` | Non configuré | L'hôte est hors tension et le reste tant qu'il n'est pas remis sous tension au niveau du SP.
| Configuré | Le logiciel effectue une remise à zéro et se réinitialise.

Pour plus d'informations sur les conséquences de la réinitialisation d'un domaine ayant le rôle de domaine root, reportez-vous à la section Réinitialisation du domaine root.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |