Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation de la gestion de l'alimentation

Pour activer la gestion de l'alimentation (PM), vous devez d'abord définir la stratégie PM dans le microprogramme Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0. Cette section récapitule les informations nécessaires afin de pouvoir utiliser le mode PM avec le logiciel Oracle VM Server for SPARC.

Pour plus d'informations sur ILOM, reportez-vous aux documents suivants :

- “Surveillance de la consommation d'énergie” du manuel Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

- Mises à jour des fonctions et notes de version d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

La stratégie d'alimentation régit l'utilisation de l'énergie du système à tout moment. Les stratégies d'alimentation suivantes sont prises en charge, dans la mesure où la plate-forme sous-jacente a implémenté les fonctions PM :

- Performances. Le système est autorisé à utiliser la totalité de l'énergie disponible.

- Elastique. L'utilisation de l'énergie par le système est adaptée au niveau d'utilisation actuel. Par exemple, l'état d'alimentation des ressources est réduit lorsque l'utilisation diminue.

Voici les fonctions PM :

- Auto-désactivation des coeurs de CPU. Lorsque la stratégie élastique est activée, la PM désactive automatiquement un coeur de CPU une fois que tous les threads (strands) de ce coeur ont été désactivés. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les plates-formes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2 Plus, SPARC T3 et SPARC T4.

- Saut du cycle d'horloge de la CPU. A partir de la version Oracle VM Server for SPARC 2.0, Logical Domains Manager peut ajuster automatiquement le saut du cycle d'horloge de la CPU. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les plates-formes SPARC T3 et SPARC T4. L'ajustement peut augmenter ou diminuer le nombre de cycles d'horloge qui sont ignorés pour maintenir tous les domaines dans les seuils d'utilisation d'énergie. Le mode PM détermine s'il faut faire des ajustements en fonction de l'utilisation de la CPU. Lorsque le système applique la stratégie performance, le nombre de cycles d'horloge ignorés est automatiquement ajusté à aucun.

- Opérations de mémoire en mode veille profonde. A partir de la version Oracle VM Server for SPARC 2.0, lorsque la stratégie élastique est en vigueur sur les plates-formes SPARC T3 et SPARC T4, celles-ci configurent automatiquement la mémoire sous-utilisée pour fonctionner en mode veille profonde pour économiser de l'énergie.

- Limite de puissance. Vous pouvez définir une limite de puissance sur les plates-formes SPARC T3 et SPARC T4 pour restreindre l'énergie consommée par un système. Si l'énergie consommée est supérieure à la limite de puissance, les techniques PM sont utilisées pour réduire la consommation. Vous pouvez utiliser le processeur de service (SP) ILOM pour définir la limite de puissance.

  Consultez les documents suivants :

  - Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

  - Mises à jour des fonctions et notes de version d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

  Vous pouvez utiliser l'interface d'ILOM pour définir une limite de puissance, une période de grâce et une action de violation. Si la limite de puissance est dépassée pendant plus longtemps que la période de grâce, l'action de violation est effectuée.

  Si la consommation d'énergie actuelle dépasse la limite de puissance, une tentative est faite pour réduire l'état d'alimentation des ressources en mode de gestion d'alimentation. Si la consommation d'énergie chute en dessous de la limite de puissance, l'état d'alimentation de ces ressources peut augmenter. Si la stratégie élastique est en vigueur sur le système, une augmentation de l'état d'alimentation des ressources est générée par le niveau d'utilisation.

  Lorsque la stratégie élastique est en vigueur sur un système, certaines modifications de la configuration du domaine sont d'abord validées pour confirmer que la limite de puissance n'est pas dépassée. Si la limite de puissance est dépassée, seules certaines ressources peuvent être modifiées ou ajoutées comme demandé. Si la limite de puissance est augmentée ultérieurement, vous pouvez ensuite ajouter les ressources ayant été modifiées sans succès.

  Si la charge du domaine fait que les ressources consomment plus d'énergie, seules les ressources pouvant maintenir la consommation inférieure à la limite de puissance sont alimentées avec succès.

- Solaris Power Aware Dispatcher (PAD). A partir de la version 3.0 de Oracle VM Server for SPARC, un domaine hôte qui exécute le SE Oracle Solaris 11.1 utilise le power-aware dispatcher (PAD) sur les systèmes SPARC T3 et SPARC T4 pour réduire la consommation d'énergie des ressources inactives ou sous-utilisées. La fonction PAD, contrairement à Logical Domains Manager, ajuste le saut du cycle d'horloge de la CPU.

Pour obtenir des instructions sur la configuration de la stratégie d'alimentation à l'aide de la CLI du microprogramme ILOM 3.0, reportez-vous à la section relative à la “surveillance de la consommation d'énergie” du manuel Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |