Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation du balisage VLAN

Le logiciel Oracle VM Server for SPARC prend en charge le balisage VLAN 802.1Q dans l'infrastructure réseau.

Les périphériques de commutateur virtuel (`vsw`) et de réseau virtuel (`vnet`) prennent en charge la commutation des paquets Ethernet en fonction de l'identificateur du réseau local virtuel (VLAN) et traitent la balise ou le non balisage nécessaire des cadres Ethernet.

Vous pouvez créer plusieurs interfaces VLAN sur un périphérique `vnet` dans un domaine invité. Utilisez la commande `ifconfig` d'Oracle Solaris 10 ou les commandes `dladm` et `ipadm` d'Oracle Solaris 11 pour créer une interface VLAN par le biais d'un périphérique réseau virtuel. La méthode de création est identique à la méthode utilisée pour configurer une interface VLAN sur tout autre périphérique réseau physique. La contrainte supplémentaire dans un environnement Logical Domains est que vous devez assigner le `vnet` aux VLAN correspondants à l'aide des commandes de la CLI de Logical Domains Manager. Reportez-vous au `ldm`(1M) pour obtenir des informations complètes sur les commandes de la CLI de Logical Domains Manager.

De même, vous pouvez configurer des interfaces VLAN sur un périphérique de commutateur virtuel dans le domaine de service. Les ID de VLAN 2 à 4094 sont valides, l'ID de VLAN 1 est réservées en tant que `default-vlan-id`.

Lorsque vous créez un périphérique `vnet` sur un domaine invité, vous devez lui assigner les VLAN requis en définissant l'ID de VLAN du port et zéro ou plusieurs ID de VLAN pour ce `vnet` à l'aide des arguments `pvid=` et `vid=` de la commande `ldm add-vnet`. Cette opération configure le commutateur virtuel afin qu'il prenne en charge plusieurs VLAN dans le réseau Logical Domains et commute les paquets à l'aide de l'adresse MAC et des ID de VLAN dans le réseau.

De même, les VLAN auxquels le périphérique `vsw` lui-même doit appartenir, s'il est créé en tant qu'interface réseau, doivent être configurés dans le périphérique `vsw` à l'aide des arguments `pvid=` et `vid=` de la commande `ldm add-vsw`.

Vous pouvez modifier les VLAN auxquels un périphérique appartient à l'aide de la commande `ldm set-vnet` ou `ldm set-vsw`.

### ID du VLAN du port (PVID)

Le PVID définit le VLAN dont le périphérique réseau virtuel doit être membre en mode non balisé. Dans ce cas, le périphérique `vsw` fournit le balisage ou le non balisage nécessaire des cadres pour le périphérique `vnet` sur le VLAN défini par son PVID. Les cadres de sortie du réseau virtuel non balisés sont balisés avec son PVID par le commutateur virtuel. Les cadres entrants balisés par ce PVID sont non balisés par le commutateur virtuel avant leur envoi au périphérique `vnet`. Par conséquent, l'assignation d'un PVID à un `vnet` signifie implicitement que le port de réseau virtuel correspondant sur le commutateur virtuel est marqué comme non balisé pour le VLAN spécifié par le PVID. Vous ne pouvez avoir qu'un seul PVID pour un périphérique `vnet`.

L'interface réseau virtuel correspondante, lorsqu'elle est configurée sans ID de VLAN et uniquement à l'aide de son instance de périphérique, fait que l'interface est implicitement assignée au VLAN spécifié par le PVID du réseau virtuel.

Par exemple, si vous envisagez de créer l'instance `vnet` `0` à l'aide de l'une des commandes suivantes et si l'argument `pvid=` pour `vnet` a été défini sur `10`, l'interface `vnet0` serait assignée de manière implicite afin d'appartenir au VLAN 10. Notez que les commandes suivantes indiquent les noms d'interface `vnet0`, qui concernent Oracle Solaris 10. Pour Oracle Solaris 11, utilisez à sa place le nom générique, par exemple `net0`.

- SE Oracle Solaris 10. Utilisez la commande `ifconfig`.

      # ifconfig vnet0 plumb

- SE Oracle Solaris 11. Utilisez la commande `ipadm`.

      # ipadm create-ip net0

### ID de VLAN (VID)

Le VID indique le VLAN dont un périphérique réseau virtuel ou un commutateur virtuel doit être membre en mode balisé. Le périphérique réseau virtuel envoie et reçoit des cadres balisés sur les VLAN spécifiés par ses VID. Le commutateur virtuel transmet les cadres balisés avec le VID spécifié entre le périphérique réseau virtuel et le réseau externe.

## Procédure d'assignation de VLAN à un commutateur virtuel et à un périphérique réseau virtuel

1. Assignez le commutateur virtuel (`vsw`) à deux VLAN.

   Par exemple, configurez le VLAN 21 comme non balisé et le VLAN 20 comme balisé. Assignez le réseau virtuel (`vnet`) à trois VLAN. Configurez le VLAN 20 comme non balisé et les VLAN 21 et 22 comme balisés.

       # ldm add-vsw net-dev=nxge0 pvid=21 vid=20 primary-vsw0 primary
       # ldm add-vnet pvid=20 vid=21,22 vnet01 primary-vsw0 ldom1

2. Créez les interfaces VLAN.

   Cet exemple suppose que le numéro d'interface de ces périphériques est `0` dans les domaines et que les VLAN sont mappés sur les sous-réseaux suivants :

   VLAN 20

     Sous-réseau `192.168.1.0` (masque réseau : `255.255.255.0`)

   VLAN 21

     Sous-réseau `192.168.2.0` (masque réseau : `255.255.255.0`)

   VLAN 22

     Sous-réseau `192.168.3.0` (masque réseau : `255.255.255.0`)

   1. Créez l'interface VLAN dans le domaine de service (`primary`).
      - SE Oracle Solaris 10. Utilisez la commande `ifconfig`.

            primary# ifconfig vsw0 plumb
            primary# ifconfig vsw0 192.168.2.100 netmask 0xffffff00 broadcast + up
            primary# ifconfig vsw20000 plumb
            primary# ifconfig vsw20000 192.168.1.100 netmask 0xffffff00 broadcast + up

      - SE Oracle Solaris 11. Utilisez les commandes `dladm` et `ipadm`.

            primary# dladm create-vlan -l vsw0 -v20
            primary# ipadm create-ip net0
            primary# ipadm create-addr -T static -a 192.168.2.100/24 net0/ipv4
            primary# ipadm create-ip net20000
            primary# ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.100/24 net20000/ipv4

   2. Créez l'interface VLAN dans le domaine invité (`ldom1`).
      - SE Oracle Solaris 10. Utilisez la commande `ifconfig`.

            ldom1# ifconfig vnet0 plumb
            ldom1# ifconfig vnet0 192.168.1.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up
            ldom1# ifconfig vnet21000 plumb
            ldom1# ifconfig vnet21000 192.168.2.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up
            ldom1# ifconfig vnet22000 plumb
            ldom1# ifconfig vnet22000 192.168.3.101 netmask 0xffffff00 broadcast + up

        Pour plus d'informations sur la procédure de configuration des interfaces VLAN dans le système d'exploitation Oracle Solaris 10, reportez-vous à la section Administering Virtual Local Area Networks du manuel System Administration Guide: IP Services.

      - SE Oracle Solaris 11. Utilisez les commandes `dladm` et `ipadm`.

            ldom1# dladm create-vlan -l net0 -v21
            ldom1# ipadm create-ip net0
            ldom1# ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.101/24 net0/ipv4
            ldom1# ipadm create-ip net21000
            ldom1# ipadm create-addr -T static -a 192.168.2.101/24 net21000/ipv4
            ldom1# ipadm create-ip net22000
            ldom1# ipadm create-addr -T static -a 192.168.3.101/24 net22000/ipv4

        Pour plus d'informations sur la procédure de configuration des interfaces VLAN dans le système d'exploitation Oracle Solaris 11, reportez-vous à la section Administering VLANs du manuel Managing Oracle Solaris 11.1 Network Performance.

## Procédure d'installation d'un domaine invité lorsque le serveur d'installation fait partie d'un VLAN

Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction JumpStart d'Oracle Solaris pour installer un domaine invité sur le réseau lorsque le serveur d'installation fait partie d'un VLAN. Cette fonction est uniquement prise en charge sur les systèmes Oracle Solaris 10. Définissez l'ID de VLAN associée au serveur d'installation comme le PVID du périphérique réseau virtuel et ne configurez pas de VLAN balisés (`vid`) pour ce périphérique réseau virtuel. Vous devez effectuer cette opération, car l'OBP ne connaît pas les VLAN et ne peut pas traiter les paquets réseau balisés VLAN. Le commutateur virtuel traite le non balisage et le balisage des paquets de et vers le domaine invité au cours de l'installation réseau. A la fin de l'installation réseau et après la démarrage du SE Oracle Solaris, vous pouvez configurer le périphérique du réseau virtuel pour qu'il soit balisé dans ce VLAN. Vous pouvez ensuite ajouter le périphérique réseau virtuel à d'autres VLAN en mode balisé.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction JumpStart d'Oracle Solaris afin d'installer un domaine invité, reportez-vous à la section Procédure d'utilisation de la fonction JumpStart d'Oracle Solaris sur un domaine invité Oracle Solaris 10.

1. Configurez le périphérique réseau en mode non balisé au départ.

   Par exemple, si le serveur d'installation est en VLAN 21, configurez le réseau virtuel au départ comme suit :

       primary# ldm add-vnet pvid=21 vnet01 primary-vsw0 ldom1

2. A la fin de l'installation et du démarrage du SE Oracle Solaris, configurez le réseau virtuel en mode balisé.

       primary# ldm set-vnet pvid= vid=21, 22, 23 vnet01 primary-vsw0 ldom1

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |