Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Configuration initiale du domaine de contrôle

Initialement, toutes les ressources du système sont allouées au domaine de contrôle. Pour permettre la création d'autres domaines logiques, vous devez libérer certaines de ces ressources.

N'essayez pas d'utiliser la reconfiguration dynamique (DR) de mémoire pour effectuer la configuration initiale du domaine de contrôle. Bien que vous puissiez utiliser la reconfiguration dynamique de mémoire pour effectuer cette configuration sans réinitialisation, cela n'est pas recommandé. L'approche de reconfiguration dynamique de mémoire peut prendre un certain temps (plus qu'une réinitialisation) et peut éventuellement échouer. Utilisez plutôt la commande `ldm start-reconf` pour faire passer le domaine de contrôle en mode de reconfiguration retardée avant de modifier la configuration de la mémoire. Vous pouvez ensuite réinitialiser le domaine de contrôle après avoir terminé toutes les étapes de configuration.

## Procédure de configuration du domaine de contrôle

Remarque - Cette procédure contient des exemples de ressources pour configurer votre domaine de contrôle. Ces nombres sont des exemples uniquement et les valeurs utilisées peuvent ne pas être adaptées à votre domaine de contrôle.

1. Déterminez si vous avez des périphériques cryptographiques dans le domaine de contrôle.

   Notez que seules les plates-formes UltraSPARC T2, UltraSPARC T2 Plus et SPARC T3 sont équipées de périphériques cryptographiques (MAU). Les nouvelles plates-formes telles que les systèmes SPARC T4 et systèmes Fujitsu M10 ne possèdent pas d'unités cryptographiques distinctes. Il n'est donc pas nécessaire d'attribuer des cartes Crypto Accelerator à ces plates-formes.

       primary# ldm list -o crypto primary

2. Le cas échéant, assignez des ressources cryptographiques au domaine de contrôle.

   L'exemple suivant assigne une ressource cryptographique au domaine de contrôle, `primary`. Cette opération laisse le reste des ressources cryptographiques disponibles pour un domaine invité.

       primary# ldm set-mau 1 primary

3. Assignez des CPU virtuelles au domaine de contrôle.

   Par exemple, la commande suivante assigne 8 CPU virtuelles au domaine de contrôle `primary`. Cette opération laisse le reste des CPU virtuelles disponibles pour un domaine invité.

       primary# ldm set-vcpu 8 primary

4. Démarrez une reconfiguration retardée sur le domaine de contrôle.

       primary# ldm start-reconf primary

5. Assignez de la mémoire au domaine de contrôle.

   Par exemple, la commande suivante assigne 4 giga-octets de mémoire au domaine de contrôle `primary`. Cette opération laisse le reste de la mémoire disponible pour un domaine invité.

       primary# ldm set-memory 4G primary

6. Ajoutez une configuration de machine de domaine logique au processeur de service (SP).

   Par exemple, la commande suivante ajoute une configuration appelée `initial`.

       primary# ldm add-config initial

7. Vérifiez que la configuration est prête à être utilisée à la prochaine réinitialisation.

       primary# ldm list-config
       factory-default
       initial [current]

   La commande `ldm list-config` indique que la configuration `initiale` définie sera utilisée après le cycle d'alimentation suivant.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |