Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Détermination de l'endroit où les erreurs sont survenues lors du mappage du CPU et des adresses de mémoire

Cette section décrit comment vous pouvez corréler les informations transmises par l'architecture de gestion des pannes (FMA) d'Oracle Solaris avec les ressources des domaines logiques identifiées comme étant en panne.

Le FMA signale les erreurs CPU en termes de nombres de CPU physiques et les erreurs de mémoire en termes d'adresses de mémoire physique.

Si vous voulez déterminer dans quel domaine logique une erreur est survenue et le numéro de CPU virtuelle correspondant ou l'adresse de mémoire réelle dans le domaine, vous devez effectuez un mappage.

### Mappage de la CPU

Le numéro de domaine et de CPU virtuelle dans le domaine, qui correspond à un numéro de CPU physique donné, peut être déterminé avec les procédures suivantes.

### Procédure de détermination du numéro de la CPU

1. Générez une longue liste analysable de tous les domaines.

       primary# ldm list -l -p

2. Recherchez l'entrée dans les sections `VCPU` de la liste ayant une zone `pid` équivalente au numéro de CPU physique.
   - Si vous trouvez une entrée de ce type, la CPU est dans le domaine sous lequel l'entrée est répertoriée, et le numéro de CPU virtuelle dans le domaine est indiqué par la zone `vid` de l'entrée.
   - Si vous ne trouvez pas d'entrée de ce type, la CPU ne se trouve dans aucun domaine.

### Mappage de la mémoire

Le domaine et l'adresse de mémoire réelle dans le domaine, qui correspondent à une adresse de mémoire physique (PA) donnée, peuvent être déterminés comme suit.

### Procédure de détermination de l'adresse de la mémoire réelle

1. Générez une longue liste analysable de tous les domaines.

       primary# ldm list -l -p

2. Recherchez la ligne dans les sections `MEMORY` de la liste où la PA se trouve dans la plage comprenant pa à (pa + size - 1), c'est-à-dire, pa ≤ PA ≤ (pa + size - 1).

   Ici pa et size concernent les valeurs dans les zones correspondantes de la ligne.

   - Si vous trouvez une entrée de ce type, le PA est dans le domaine sous lequel l'entrée est répertoriée, et l'adresse réelle correspondante dans le domaine est indiquée par la zone ra + (PA - pa).
   - Si vous ne trouvez pas d'entrée de ce type, le PA ne se trouve dans aucun domaine.

### Exemples de mappage de CPU et de mémoire

Supposons que vous ayez une configuration de domaine logique identique à celle représentée dans l'Exemple 12-1, et que vous souhaitiez déterminer le domaine et la CPU virtuelle correspondant au numéro de CPU physique `5`, et le domaine et l'adresse réelle correspondant à l'adresse physique `0x7e816000`.

En recherchant dans les entrées `VCPU` de la liste l'une des zones `pid` égale à `5`, vous pouvez trouver l'entrée suivante sous le domaine logique `ldg1`.

    |vid=1|pid=5|util=29|strand=100

Par conséquent, le numéro de CPU physique `5` se trouve dans le domaine `ldg1` et dans le domaine, il a le numéro de CPU virtuelle `1`.

En recherchant dans les entrées `MEMORY` de la liste, vous pouvez trouver l'entrée suivante sous le domaine `ldg2`.

    ra=0x8000000|pa=0x78000000|size=1073741824

Où 0x78000000 <= 0x7e816000 <= (0x78000000 + 1073741824 - 1), c'est-à-dire pa <= PA <= (pa + taille - 1). Par conséquent, le PA se trouve dans le domaine `ldg2` et l'adresse réelle correspondante est 0x8000000 + (0x7e816000 - 0x78000000) = 0xe816000.

Exemple 12-1 Liste longue analysable des configurations de Logical Domains

    primary# ldm list -l -p
    VERSION 1.6
    DOMAIN|name=primary|state=active|flags=normal,control,vio-service|cons=SP|ncpu=4|mem=1073741824|util=0.6|
    uptime=64801|softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=0|util=0.9|strand=100
    |vid=1|pid=1|util=0.5|strand=100
    |vid=2|pid=2|util=0.6|strand=100
    |vid=3|pid=3|util=0.6|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x8000000|size=1073741824
    IO
    |dev=pci@780|alias=bus_a
    |dev=pci@7c0|alias=bus_b
    ...
    DOMAIN|name=ldg1|state=active|flags=normal|cons=5000|ncpu=2|mem=805306368|util=29|uptime=903|
    softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=4|util=29|strand=100
    |vid=1|pid=5|util=29|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x48000000|size=805306368
    ...
    DOMAIN|name=ldg2|state=active|flags=normal|cons=5001|ncpu=3|mem=1073741824|util=35|uptime=775|
    softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=6|util=35|strand=100
    |vid=1|pid=7|util=34|strand=100
    |vid=2|pid=8|util=35|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x78000000|size=1073741824
    ...

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |