Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation de l'assistant de configuration (`ldmconfig`)

La commande `ldmconfig` s'exécute au moyen d'une série d'opérations correspondant à des écrans de l'interface graphique. Le résultat final est la création d'une configuration que vous pouvez déployer sur un domaine logique.

Les sections suivantes décrivent la procédure d'installation de la commande `ldmconfig` ainsi que certaines fonctions de l'outil Assistant de configuration.

### Installation de l'assistant de configuration

L'assistant de configuration est livré avec le package `SUNWldm`.

Après avoir installé le package `SUNWldm`, vous pouvez rechercher la commande `ldmconfig` dans le répertoire `/usr/bin`. La commande est également installée dans le répertoire `/opt/SUNWldm/bin` à des fins de récupération.

#### Conditions requises

Avant d'installer et d'exécuter l'assistant de configuration, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Le système cible doit exécuter au moins le logiciel Logical Domains 1.2.

- Votre fenêtre de terminal doit présenter une largeur d'au moins 80 caractères sur une hauteur de 24 lignes.

#### Limitations et problèmes recensés

L'assistant de configuration présente les limitations suivantes :

- Le redimensionnement du terminal pendant l'utilisation de `ldmconfig` peut provoquer une sortie confuse

- Prise en charge des fichiers de disque UFS en tant que disques virtuels uniquement

- Fonctionne uniquement avec des systèmes où aucune configuration de domaines logiques existante n'est présente

- Les ports du concentrateur de la console virtuelle vont de `5000` à `5100`

- Les noms par défaut utilisés pour les domaines, les services et les périphériques invités ne peuvent pas être modifiés

### Fonctions de `ldmconfig`

La commande `ldmconfig` s'exécute au moyen d'une série d'opérations correspondant à des écrans de l'interface graphique. Vous pouvez naviguer en arrière (précédent) et en avant (suivant) dans ces écrans jusqu'à ce que vous atteigniez l'étape finale. L'étape finale produit la configuration. Vous pouvez quitter à tout moment l'assistant de configuration ou réinitialiser la configuration sur les valeurs par défaut. A partir de l'écran final, vous pouvez déployer la configuration sur un domaine logique.

L'assistant de configuration inspecte tout d'abord le système pour déterminer les valeurs de propriété par défaut les plus adaptées en fonction des pratiques recommandées, puis affiche les propriétés requises pour contrôler le déploiement. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Vous pouvez définir d'autres propriétés pour personnaliser encore la configuration.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil `ldmconfig`, reportez-vous à la page de manuel `ldmconfig`(1M).

Vous pouvez ajuster les propriétés suivantes :

- Nombre de domaines invités. Indiquez le nombre de domaines invités pour l'application à créer. Le minimum est un domaine invité. La valeur maximale est déterminée par la disponibilité des ressources de la VCPU. Par exemple, vous pouvez créer jusqu'à 60 domaines invités avec un seul thread, chacun sur un système CMT 64 threads et quatre threads étant réservés pour le domaine de contrôle. Si les pratiques recommandées sont sélectionnées, le nombre minimum de ressources VCPU par domaine invité est un serveur de base unique. Par conséquent, sur un système 8 serveurs de base, 8 threads par serveur de base pour lequel les pratiques recommandées sont sélectionnées, vous pouvez créer jusqu'à sept domaines invités avec chacun un serveur de base. Par conséquent, un seul serveur de base est assigné au domaine de contrôle.

  L'assistant de configuration présente le nombre maximum de domaines pouvant être configurés pour ce système.

  L'assistant de configuration effectue les tâches suivantes pour créer les domaines :

  - Pour tous les domaines.

    - Crée un service de terminal virtuel sur les ports de 5000 à 5100

    - Crée un service de disque virtuel

    - Crée un commutateur de réseau virtuel sur chaque adaptateur réseau indiqué

    - Active le démon du serveur de terminal virtuel

  - Pour chaque domaine.

    - Crée le domaine logique

    - Configure les VCPU assignées au domaine

    - Configure la mémoire assignée au domaine

    - Crée un fichier de disque UFS à utiliser en tant que disque virtuel

    - Crée un périphérique de serveur de disque virtuel `vdsdev` pour le fichier de disque

    - Assigne le fichier de disque comme disque virtuel `vdisk0` pour le domaine

    - Ajoute un adaptateur réseau virtuel au commutateur virtuel sur l'adaptateur réseau indiqué

    - Définit la propriété OBP `auto-boot?=true`

    - Définit la propriété OBP `boot-device=vdisk0`

    - Associe le domaine

    - Démarre le domaine

- Réseau par défaut. Spécifiez l'adaptateur réseau que les nouveaux domaines utiliseront pour la mise en réseau virtuelle. L'adaptateur doit être présent dans le système. L'assistant de configuration met en évidence les adaptateurs qui sont utilisés par le système en tant qu'adaptateurs par défaut ainsi que ceux ayant un état de liaison active (adaptateurs de câble).

- Taille du disque virtuel. Créez des disques virtuels pour chacun des nouveaux domaines. Ces disques virtuels sont créés en fonction des fichiers de disque situés dans les systèmes de fichiers locaux. Cette propriété contrôle la taille de chaque disque virtuel en Go. La taille minimale, 8 Go, est basée sur la taille approximative requise pour contenir un SE Oracle Solaris 10, et la taille maximale est 100 Go.

  Si l'assistant de configuration ne peut pas trouver les systèmes de fichiers contenant un espace adapté pour contenir les fichiers du disque pour tous les domaines, un écran d'erreur s'affiche. Dans ce cas, vous devrez suivre la procédure suivante avant de réexécuter l'application :

  - Réduisez la taille des disques virtuels

  - Réduisez le nombre de domaines

  - Ajoutez des systèmes de fichiers avec une capacité plus importante

- Répertoire du disque virtuel. Spécifiez un système de fichiers disposant d'une capacité suffisante sur lequel stocker les fichiers à créer en tant que disques virtuels pour les nouveaux domaines. Le répertoire est basé sur le nombre de domaines sélectionnés et la taille des disques virtuels. La valeur doit être recalculée et les répertoires de destination sélectionnés à chaque fois que ces valeurs de propriété sont modifiées. L'assistant de configuration vous présente une liste des systèmes de fichiers ayant suffisamment d'espace. Après avoir indiqué le nom du système de fichiers, l'assistant de configuration crée un répertoire dans ce système de fichiers appelé `/ldoms/disks` dans lequel créer les images de disque.

- Pratique recommandée. Indiquez s'il faut utiliser les pratiques recommandées pour les valeurs de propriétés.

  - Lorsque la valeur est `yes`, l'assistant de configuration utilise la pratique recommandée pour plusieurs valeurs de propriété de configuration. Il force le minimum d'un serveur de base par domaine, y compris pour les domaines du système. En conséquence, cette opération limite le nombre maximum de domaines invités au nombre total de serveurs de base présents dans le système moins un serveur de base pour les domaines du système. Par exemple, dans le cas d'un T5140 SPARC Enterprise deux sockets avec huit serveurs de base chacun, le nombre maximum de domaines invités est 15 plus le domaine du système.

  - Si la valeur est `no`, l'assistant de configuration autorise la création de domaines ayant un thread au minimum, mais conserve au moins quatre threads pour le domaine du système.

Ensuite, l'assistant de configuration récapitule la configuration de déploiement à créer, qui comprend les informations suivantes :

- Nombre de domaines

- CPU assignée à chaque domaine invité

- Mémoire assignée à chaque domaine invité

- Taille et emplacement des disques virtuels

- Adaptateur réseau à utiliser pour les services de réseau virtuel pour les domaines invités

- Quantité de CPU et de mémoire à utiliser par le système pour les services

- Si un DVD du SE Oracle Solaris valide a été identifié, il sera utilisé pour créer un périphérique CD-ROM virtuel partagé pour permettre aux domaines invités d'installer le SE Oracle Solaris.

Enfin, l'assistant de configuration configure le système pour créer le déploiement de Logical Domains spécifié. Il décrit également les actions à effectuer et montre les commandes à exécuter pour configurer le système. Ces informations peuvent vous aider à apprendre comment utiliser les commandes `ldm` nécessaires pour configurer le système.

| Attention - N'interagissez pas avec cette étape de configuration et n'interrompez pas ce processus, car le système risquerait d'être partiellement configuré.

Une fois les commandes exécutées avec succès, réinitialisez le système pour appliquer les modifications.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |