Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Activation de la mise en réseau entre le domaine de contrôle/service et les autres domaines

| Attention - Cette section s'applique uniquement au système Oracle Solaris 10. Ne configurez pas l'interface `vsw` sur le système Oracle Solaris 11.

Par défaut, la mise en réseau entre le domaine de contrôle et les autres domaines du système est désactivée. Pour l'activer, le périphérique de commutateur virtuel doit être configuré en tant que périphérique réseau. Le commutateur virtuel peut remplacer le périphérique sous-jacent (`nxge0` dans cet exemple) en tant qu'interface principale ou être configuré en tant qu'interface réseau supplémentaire dans le domaine.

Les domaines invités peuvent communiquer automatiquement avec le domaine de contrôle ou le domaine de service tant que le périphérique backend réseau correspondant est configuré dans le même LAN virtuel ou réseau virtuel.

Remarque - Procédez comme suit à partir de la console du domaine de contrôle, car cette procédure peut interrompre momentanément la connectivité au domaine.

## Procédure de configuration du commutateur virtuel en tant qu'interface primary

Remarque - Si nécessaire, vous pouvez configurer le commutateur virtuel ainsi que le périphérique réseau physique. Dans ce cas, créez le commutateur virtuel comme à l'étape 2 et ne supprimez pas le périphérique physique (ignorez l'étape 3). Vous devez ensuite configurer le commutateur virtuel avec une adresse IP statique ou une adresse IP dynamique. Vous pouvez obtenir une adresse IP dynamique à partir d'un serveur DHCP. Pour plus d'informations et pour obtenir un exemple de ce cas, reportez-vous à la section Configuration d'un commutateur virtuel et du domaine de service pour NAT et le routage

1. Imprimez les informations d'adressage pour toutes les interfaces.

       primary# ifconfig -a

2. Configurez l'interface réseau du commutateur virtuel.

       primary# ifconfig vsw0 plumb

3. Supprimez l'interface physique du périphérique affecté au commutateur virtuel (`net-dev`).

       primary# ifconfig nxge0 down unplumb

4. Pour migrer les propriétés du périphérique réseau physique (`nxge0`) vers le périphérique commutateur virtuel (`vsw0`), effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Si la mise en réseau est configurée avec une adresse IP statique, réutilisez l'adresse IP et le masque réseau de `nxge0` pour le commutateur virtuel.

         primary# ifconfig vsw0 IP-of-nxge0 netmask netmask-of-nxge0 broadcast + up

   - Si la mise en réseau est configurée à l'aide de DHCP, activez DHCP pour le commutateur virtuel.

         primary# ifconfig vsw0 dhcp start

5. Apportez les modifications requises au fichier de configuration pour rendre ce changement permanent.

       primary# mv /etc/hostname.nxge0 /etc/hostname.vsw0
       primary# mv /etc/dhcp.nxge0 /etc/dhcp.vsw0

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |