Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Présentation de la gestion de réseau dans Oracle Solaris 11

Le système d'exploitation Oracle Solaris 11 a introduit un grand nombre de nouvelles fonctions de gestion de réseau, lesquelles sont décrites dans la documentation relative à la gestion de réseau Oracle Solaris 11 accessible à l'adresse Oracle Solaris 11.1 Documentation.

Il est important de bien comprendre les fonctions de gestion de réseau Oracle Solaris 11 suivantes lorsque l'on utilise le logiciel Oracle VM Server for SPARC :

- L'ensemble de la configuration du réseau est effectuée à l'aide des commandes `ipadm` et `dladm`.

- La fonction “vanity name by default” (nom propre par défaut) génère des noms de lien génériques tels que `net0` pour tous les adaptateurs réseau physiques. Cette fonction génère également des noms génériques pour les commutateurs virtuels (`vsw` n) et les périphériques réseau virtuels (`vnet` n), lesquels apparaissent comme des adaptateurs réseau physiques au système d'exploitation. Pour identifier le nom de liaison générique associé à un périphérique réseau physique, utilisez la commande `dladm show-phys`.

  Dans Oracle Solaris 11, les noms de périphériques réseau physiques utilisent par défaut des noms propres génériques. Des noms génériques tels que `net0` sont utilisés à la place de noms de pilotes des périphériques tels que `nxge0` qui étaient utilisés dans Oracle Solaris 10.

  Pour identifier le périphérique à utiliser en tant que périphérique backend pour le commutateur virtuel, recherchez `vsw` dans la sortie `dladm show-phys`.

  La commande suivante crée un commutateur virtuel pour le domaine `primary` en spécifiant le nom générique, `net0`, au lieu d'un nom de pilote tel que `nxge0` :

      primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

- Le SE Oracle Solaris 11 utilise des cartes d'interface réseau virtuelles (VNIC) pour créer des réseaux virtuels internes.

  Une VNIC est une instanciation virtuelle d'un périphérique réseau physique pouvant être créée à partir du périphérique réseau physique et assignée à une zone.

  Remarque - La création de cartes d'interface réseau virtuelles sur des commutateurs virtuels (`vsw` n) ou des périphériques réseau virtuels (`vnet` n) ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à la section Oracle Solaris 11 : les zones configurées à l’aide d’une interface réseau automatique risquent de ne pas pouvoir démarrer du manuel Notes de version d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

- Utilisez le profil de configuration réseau (NCP) `DefaultFixed` d'Oracle Solaris 11 lors de la configuration du logiciel Oracle VM Server for SPARC.

  Remarque - Dans cette version, il est préférable d'utiliser le NCP `DefaultFixed` pour configurer les liaisons de données et les interfaces réseau sur les systèmes Oracle Solaris 11.

  Le SE Oracle Solaris 11 inclut les NCP suivants :

  - `DefaultFixed`. Vous permet d'utiliser les commandes `dladm` ou `ipadm` pour gérer la mise en réseau.

  - `Automatic`. Vous permet d'utiliser les commandes `netcfg` ou `netadm` pour gérer la mise en réseau.

  Assurez-vous à l'aide de la commande `netadm list` que le NCP `DefaultFixed` est activé. Reportez-vous au Chapitre 7, Using Datalink and Interface Configuration Commands on Profiles du manuel Oracle Solaris Administration: Network Interfaces and Network Virtualization.

  Pour les domaines Oracle Solaris 11, utilisez le NCP `DefaultFixed`. Vous pouvez activer ce profil pendant ou après l'installation. Pendant une installation d'Oracle Solaris 11, sélectionnez la configuration de gestion des réseaux Manuelle.

- Ne remplacez pas l'interface réseau principale par l'interface de commutateur virtuel (`vsw`). Le domaine de contrôle peut utiliser l'interface réseau principale existante pour communiquer avec les réseaux invités possédant des périphériques réseau virtuels connectés au même commutateur virtuel.

- N'utilisez pas l'adresse MAC de l'adaptateur du réseau physique pour le commutateur virtuel, car l'utilisation de cette adresse MAC est incompatible avec l'interface réseau principale.

Le diagramme suivant indique qu'un domaine invité exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris 10 est parfaitement compatible avec un domaine de service Oracle Solaris 11. Les seules différences sont dues aux fonctionnalités ajoutées ou améliorées dans le SE Oracle Solaris 11.

Figure 8-2 Présentation du réseau Oracle VM Server for SPARC pour le SE Oracle Solaris 11

Vous trouverez ci-dessous une explication du diagramme précédent qui montre que des noms de périphériques réseau tels que `nxge0` et `vnet0` peuvent être représentés par des noms de lien génériques tels que `net` n dans les domaines Oracle Solaris 11.

- Le commutateur virtuel du domaine de service est connecté aux domaines invités. Cela permet aux domaines invités de communiquer entre eux.

- Le commutateur virtuel est également connecté au périphérique réseau physique `nxge0`. Cela permet aux domaines invités de communiquer avec le réseau physique.

  Le commutateur virtuel permet également aux domaines hôtes de communiquer avec l'interface réseau du domaine de service `net0` et avec des VNIC sur le même périphérique réseau physique que `nxge0`. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de configurer `vsw` en tant qu'interface réseau dans un domaine de service Oracle Solaris 11 en raison des améliorations de la gestion de réseau apportées dans la couche MAC d'Oracle Solaris 11.

- Le périphérique de réseau virtuel `vnet0` dans un domaine invité Oracle Solaris 10 peut être configuré en tant qu'interface réseau à l'aide de la commande `ifconfig`.

- Le périphérique de réseau virtuel `vnet0` dans un domaine invité Oracle Solaris 11 peut apparaître avec un nom de lien générique tel que `net0`. Il peut être configuré en tant qu'interface réseau à l'aide de la commande `ipadm`.

Un commutateur virtuel se comporte comme un commutateur de réseau physique classique et commute les paquets du réseau entre les différents système auxquels il est connecté. Un système peut être un domaine invité, un domaine de service ou un réseau physique.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |